***NOWY - Załącznik nr 2.6***

**( Zadanie nr 6 )**

**NOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania nr 6 -1 kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne laserowe lub LED kolorowe A3 z dodatkowym wyposażeniem** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.** | | | |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.  Urządzenie musi być zainstalowane fabrycznie i dostarczone  w fabrycznie zabezpieczonym pudełku. |
|  | Parametry urządzenia | | * Podstawowe funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie * Technologia druku kolorowa laserowa lub LED * Podświetlany kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD * Maksymalna rozdzielczość druku: min. 1200 x 600 dpi. * Maksymalna rozdzielczość skanowania i kopiowania:  min. 600 x 600 dpi. * Głębia koloru: min. 24 bity. * Skala szarości: min. 256 poziomów. * Format skanowania: min. JPEG, PDF, TIFF * Pamięć: min 1 GB. * Dysk twardy: 128 GB. * Automatyczny druk dwustronny * Pojemność podajnika papieru: min. 250 arkuszy * Moduł faksu analogowego. * Automatyczny podajnik dokumentów RADF lub DADF * Pojemność podajnika dokumentów: min. 50 arkuszy * Obsługiwane rozmiary nośników: min. A3, A4, A5, koperty * Wydajność kasety z tonerem czarnym: min. 15 000 str. A4 * Wydajność kasety z tonerem kolorowym: min. 10 000 str. A4 * Wydajność bębna światłoczułego: min. 30 000 str. * Interfejsy: USB 2.0, Ethernet |
|  | Dodatkowe wyposażenie | | * Przewód USB 2 AB o długości 3 metrów. * 1 komplet tonerów o pełnej wydajności. * Szafka (podstawa) dedykowana do urządzenia (nie wymagana  w przypadku gdy w standardowym wyposażeniu oferowanego urządzenia znajduje się taka szafka lub dodatkowe podajniki papieru stanowiące podstawę pod urządzenie. |
|  | Gwarancja | | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |