**Gdynia, dnia 08-11-2024 r**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Zakup aparatury w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna***

***w zakresie zadania „Doposażenie Zakładów Patomorfologicznych”***

***Nr sprawy - D25M/251/N/40-83rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, **które wpłynęły po ich ustawowym terminie na zadawanie wraz z odpowiedziami:**

**Pytanie nr 26**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie ponownej analizy zadanych dodatkowych pytań w dniu 17.10 o poniższej treści:**

**Zadanie 3 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt**

**II Łaźnia wodna 4szt**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × 1125 mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 ℃

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

**Zadanie 4 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt**

**II Łaźnia wodna 4szt**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × 1125 mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 ℃

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

**Zwracamy uwagę iż Wykonawca drodze omyłki pisarskiej podał zawyżony wymiar łaźni wodnej w pozycji 1 pkt II Łaźnia wodna 4 sztuki do pakietu 3 i 4 zamiast 125 mm wysokości, podana została wysokość 1125 mm, co Zamawiający dopuścił udzielając odpowiedzi na pytania 24 i 25 w dniu 21.10**

Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na poprawnie zadane poniższe pytania:

**Zadanie 3 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt**

**II Łaźnia wodna 4szt**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × **125** mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 ℃

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

**Zadanie 4 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt**

**II Łaźnia wodna 4szt**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × **125** mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 ℃

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec