Załącznik A2 do SWZ

(Część II)

|  |
| --- |
| **URZĄDZENIA REKREACYJNE Z PORTAMI USB – dostawa i montaż w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum** |
| Lp. | Nazwa | liczba |
| 1 | **Orbitrek z ładowarką USB – dostawa i montaż** * Urządzenie musi posiadać zabezpieczanie antykorozyjne w postaci cynkowania galwanicznego oraz malowania proszkowego
* Sposób mocowania do podłoża: za pomocą kotew, zabetonowanych w gruncie lub za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie
* Minimalne wymiary urządzenia: dł. 133 cm x szer. 72 cm x wys. 180 cm
* Siedzenia, oparcia i bieżniki wykonane z perforowanej stali nierdzewnej
* Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z **normą PN-EN 16630:2015-06 Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty**.
* Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat.
 | 1 |
|  | **Rowerek z ładowarką USB – dostawa i montaż** * Urządzenie musi posiadać zabezpieczanie antykorozyjne w postaci cynkowania galwanicznego oraz malowania proszkowego
* Sposób mocowania do podłoża: za pomocą kotew, zabetonowanych w gruncie lub za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie
* Minimalne wymiary urządzenia: dł. 109 cm x szer. 36 cm x wys. 143 cm
* Siedzenia, oparcia i stopnice wykonane z perforowanej stali nierdzewnej
* Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą **PN-EN 16630:2015-06 Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty.**
* Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat.
 | 1 |