Załącznik A2 do SWZ

(Część II)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URZĄDZENIA REKREACYJNE Z PORTAMI USB – dostawa i montaż w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum** | | |
| Lp. | Nazwa | liczba |
| 1 | **Orbitrek z ładowarką USB – dostawa i montaż**   * Urządzenie musi posiadać zabezpieczanie antykorozyjne w postaci cynkowania galwanicznego oraz malowania proszkowego * Sposób mocowania do podłoża: za pomocą kotew, zabetonowanych w gruncie lub za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie * Minimalne wymiary urządzenia: dł. 133 cm x szer. 72 cm x wys. 180 cm * Siedzenia, oparcia i bieżniki wykonane z perforowanej stali nierdzewnej * Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z **normą PN-EN 16630:2015-06 Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty**. * Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat. | 1 |
|  | **Rowerek z ładowarką USB – dostawa i montaż**   * Urządzenie musi posiadać zabezpieczanie antykorozyjne w postaci cynkowania galwanicznego oraz malowania proszkowego * Sposób mocowania do podłoża: za pomocą kotew, zabetonowanych w gruncie lub za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie * Minimalne wymiary urządzenia: dł. 109 cm x szer. 36 cm x wys. 143 cm * Siedzenia, oparcia i stopnice wykonane z perforowanej stali nierdzewnej * Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą **PN-EN 16630:2015-06 Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty.** * Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat. | 1 |