|  |
| --- |
| **Przedmiot oszacowania:****W związku z planowaniem podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy, celem oszacowania wartości zamówień, zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa szacunkowej wartości wykonania zadań określonych poniżej, nie będących wiążącą ofertą cenową.****Planowany tryb postępowania: Tryb podstawowy ust. 1 art. 275 pzp – platforma zakupowa OPEN NEXUS****Termin realizacji:** **Zadania nr : 2, 3, 6, 7, 8, 10 – do 29 lipca 2022r.****Zadania : 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13 – do 30.12.2022r.** **I. Przedmiot zamówienia/szacunku:****Dokument należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące przepisy, w szczególności:****1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy****dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych****oraz programu funkcjonalno – użytkowego.****2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu****inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie****funkcjonalno – użytkowym.****3. Ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz innych niezbędnych przy****przygotowaniu dokumentu.****II. Informacje uzupełniające:****1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowania – po stronie Wykonawcy.****2. Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla każdej z****inwestycji określonych powyżej obejmuje:****- uzyskanie informacji terenowo - prawnej;****- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych.****3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do :****- uzgodnienia – przed przystąpieniem do prac koncepcyjnych/projektowych – z****Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną****inwestycją,****- wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych,****- wykonania prac geotechnicznych,****- wykonania prac z uwzględnieniem zapisów prawa budowlanego odnoszących się do****wymagań w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do osób****niepełnosprawnych,****- w przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp.****Wykonawca zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych****rozwiązań, w tym przygotuje zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące,****że nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie****specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które wprost wskaże konieczność zastosowania****takiego rozwiązania.****- uzyskania w imieniu Zamawiającego ważnej decyzji pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do realizacji robót.** **Przy każdym z poniższych zadań, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do realizacji planowanych robót. - Inwestor wystawia pełnomocnictwa.****Opracowanie winno składać się z:****1. Dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w postaci:****a) projektów budowlano – wykonawczych (wszystkich branż, w tym zagospodarowania terenu),****b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,****c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.****2. Dokumentacji służącej do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane, w****postaci:****a) kosztorysów inwestorskich we wszystkich niezbędnych branżach,****b) przedmiarów robót dla wszystkich niezbędnych branż.****3. Koncepcji projektowej ujmującej wszelkie niezbędne branże.****Inne dodatkowe obowiązki Projektanta:****- Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych****przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu****Zamawiającego.****- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację dla każdej inwestycji w następującej****liczbie egzemplarzy:****1) projekt budowlano - wykonawczy– 5 egz.,****2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.,****3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,****4) kosztorys inwestorski – 3 egz.,****5) przedmiar robót – 3 egz.,****6) koncepcja – 1 egz.****- Dokumentacja koncepcyjna oraz projektowa musi być również dostarczona w wersji****elektronicznej (CD-ROM) sporządzonej w formacie PDF.****- Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o****pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.****- Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad dostarczoną koncepcją oraz dokumentacją****projektową.****III. Orientacyjne dane obiektu planowanego do zaprojektowania:**Zadanie 1. Budowa drogi ul. Jagodowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 300,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową odwodnienia. Budowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 619/3 i 618/11 obręb -2 Kłodawa.Zadanie 2. Przebudowa drogi ul. Wiejska w m-ści Kłodawa (etap I).Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 300,00 mb nr G002104F ulica Wiejska w Kłodawie do skrzyżowania z drogą gminną nr G002101F w Kłodawie klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 466 obręb - 2 Kłodawa. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 3. Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 120,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wraz z budową odwodnienia wgłębnego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 600/9 obręb -2 Kłodawa.Zadanie 4. Przebudowa drogi ul. Łąkowa w m-ści Santocko.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 100,00 mb w Santocku od wjazdu z ul. Parkowej droga powiatowa nr 1410F poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 365 obręb - 1 Santocko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 5. Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m-ści Santocko.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 270,00 mb w Santocku od wjazdu z ul. Wiejskiej droga powiatowa nr 1417F poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 373 obręb - 1 Santocko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 6. Przebudowa drogi ul. Krótka w m-ści Wojcieszyce.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 750,00 mb w Wojcieszycach od wjazdu z ul. Wspólnej droga powiatowa nr 1406F do drogi wewnętrznej ul. Polna poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 151 obręb - 8 Wojcieszyce. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 7. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w m-ści Rybakowo.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 170,00 mb w Rybakowie od wjazdu z ul. Sosnowej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 107/12 obręb – 4 Rybakowo. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 8. Przebudowa drogi ul. Zdrojowa w m-ści Zdroisko.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej o długości ok 150,00 mb w Zdroisku od wjazdu z drogi gminnej nr G 002106F ul. Bukowa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 53/18 obręb – 10 Zdroisko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 9. Przebudowa drogi ul. Folwarczna w m-ści Różanki.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy L o długości ok 450,00 mb w Różankach od wjazdu z ul. Niepodległości do wjazdu z drogi krajowej nr 22 (etap I) i od ul. Niepodległości do działki nr 39/19 (etap II) obręb 9 – Różanki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 365 obręb – 9 Różanki. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 10. Przebudowa drogi przy garażach w m-ści Różanki Szklarnia.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 80,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Różanki poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 441 obręb-9 Różanki.Zadanie 11. Przebudowa drogi ul. Różana w m-ści Różanki.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 100,00 mb w Różankach od wjazdu z drogi gminnej publicznej ul. Ogrodowa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 227 obręb – 9 Różanki. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 12. Budowa/Przebudowa drogi ul. Pastelowa w m-ści Kłodawa.Przedmiotem inwestycji jest budowa/przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 250,00 mb w Kłodawie od wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 151 poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Budowa/przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 600/12 i 600/35 obręb – 2 Kłodawa. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.Zadanie 13. Przebudowa drogi ul. Pogodna w m-ści Chwalęcice/ obręb 01 - Santocko.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 500,00 mb w Chwalęcicach przez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 615/1 obręb – 1 Santocko.Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.**Prosimy o przesłanie szacunku wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 11.03.2022r. do godz. 11:00****Osobą uprawnioną do kontaktu oraz udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani:****Agnieszka Szurgot-Miłosz – Kierownik Referatu Drogownictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 95 7216 666.** |

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Usługa projektowa dla zadania:** | **Wartość netto** | **Czas realizacji****(w tygodniach)** |
| **1** | Zadanie 1. Budowa drogi ul. Jagodowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem. |  |  |
| **2** | Zadanie 2. Przebudowa drogi ul. Wiejska w m-ści Kłodawa (etap I).  |  |  |
| **3** | Zadanie 3. Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem. |  |  |
| **4** | Zadanie 4. Przebudowa drogi ul. Łąkowa w m-ści Santocko. |  |  |
| **5** | Zadanie 5.Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m-ści Santocko. |  |  |
| **6** | Zadanie 6. Przebudowa drogi ul. Krótka w m-ści Wojcieszyce. |  |  |
| **7** | Zadanie 7. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w m-ści Rybakowo. |  |  |
| **8** | Zadanie 8. Przebudowa drogi ul. Zdrojowa w m-ści Zdroisko. |  |  |
| **9** | Zadanie 9. Przebudowa drogi ul. Folwarczna w m-ści Różanki. |  |  |
| **10** | Zadanie 10. Przebudowa drogi przy garażach w m-ści Różanki Szklarnia. |  |  |
| **11** | Zadanie 11.Przebudowa drogi ul. Różana w m-ści Różanki. |  |  |
| **12** | Zadanie 12. Budowa/Przebudowa drogi ul. Pastelowa w m-ści Kłodawa. |  |  |
| **13** | Zadanie 13. Przebudowa drogi ul. Pogodna w m-ści Chwalęcice/ obręb 01 - Santocko. |  |  |

**……………………………………………..**

**/PODPIS/**