|  |
| --- |
| **Przedmiot oszacowania:**  **W związku z planowaniem podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy, celem oszacowania wartości zamówień, zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa szacunkowej wartości wykonania zadań określonych poniżej, nie będących wiążącą ofertą cenową.**  **Planowany tryb postępowania: Tryb podstawowy ust. 1 art. 275 pzp – platforma zakupowa OPEN NEXUS**  **Termin realizacji:**  **Zadania nr : 2, 3, 6, 7, 8, 10 – do 29 lipca 2022r.**  **Zadania : 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13 – do 30.12.2022r.**  **I. Przedmiot zamówienia/szacunku:**  **Dokument należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące przepisy, w szczególności:**  **1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy**  **dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych**  **oraz programu funkcjonalno – użytkowego.**  **2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu**  **inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie**  **funkcjonalno – użytkowym.**  **3. Ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz innych niezbędnych przy**  **przygotowaniu dokumentu.**  **II. Informacje uzupełniające:**  **1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowania – po stronie Wykonawcy.**  **2. Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla każdej z**  **inwestycji określonych powyżej obejmuje:**  **- uzyskanie informacji terenowo - prawnej;**  **- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych.**  **3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do :**  **- uzgodnienia – przed przystąpieniem do prac koncepcyjnych/projektowych – z**  **Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną**  **inwestycją,**  **- wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych,**  **- wykonania prac geotechnicznych,**  **- wykonania prac z uwzględnieniem zapisów prawa budowlanego odnoszących się do**  **wymagań w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do osób**  **niepełnosprawnych,**  **- w przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp.**  **Wykonawca zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych**  **rozwiązań, w tym przygotuje zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące,**  **że nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie**  **specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które wprost wskaże konieczność zastosowania**  **takiego rozwiązania.**  **- uzyskania w imieniu Zamawiającego ważnej decyzji pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do realizacji robót.**  **Przy każdym z poniższych zadań, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do realizacji planowanych robót. - Inwestor wystawia pełnomocnictwa.**  **Opracowanie winno składać się z:**  **1. Dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w postaci:**  **a) projektów budowlano – wykonawczych (wszystkich branż, w tym zagospodarowania terenu),**  **b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,**  **c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**  **2. Dokumentacji służącej do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane, w**  **postaci:**  **a) kosztorysów inwestorskich we wszystkich niezbędnych branżach,**  **b) przedmiarów robót dla wszystkich niezbędnych branż.**  **3. Koncepcji projektowej ujmującej wszelkie niezbędne branże.**  **Inne dodatkowe obowiązki Projektanta:**  **- Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych**  **przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu**  **Zamawiającego.**  **- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację dla każdej inwestycji w następującej**  **liczbie egzemplarzy:**  **1) projekt budowlano - wykonawczy– 5 egz.,**  **2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.,**  **3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,**  **4) kosztorys inwestorski – 3 egz.,**  **5) przedmiar robót – 3 egz.,**  **6) koncepcja – 1 egz.**  **- Dokumentacja koncepcyjna oraz projektowa musi być również dostarczona w wersji**  **elektronicznej (CD-ROM) sporządzonej w formacie PDF.**  **- Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o**  **pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.**  **- Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad dostarczoną koncepcją oraz dokumentacją**  **projektową.**  **III. Orientacyjne dane obiektu planowanego do zaprojektowania:**  Zadanie 1. Budowa drogi ul. Jagodowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 300,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową odwodnienia. Budowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 619/3 i 618/11 obręb -2 Kłodawa.  Zadanie 2. Przebudowa drogi ul. Wiejska w m-ści Kłodawa (etap I).  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 300,00 mb nr G002104F ulica Wiejska w Kłodawie do skrzyżowania z drogą gminną nr G002101F w Kłodawie klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 466 obręb - 2 Kłodawa. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 3. Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 120,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Kłodawa poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wraz z budową odwodnienia wgłębnego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 600/9 obręb -2 Kłodawa.  Zadanie 4. Przebudowa drogi ul. Łąkowa w m-ści Santocko.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 100,00 mb w Santocku od wjazdu z ul. Parkowej droga powiatowa nr 1410F poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 365 obręb - 1 Santocko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 5. Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m-ści Santocko.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 270,00 mb w Santocku od wjazdu z ul. Wiejskiej droga powiatowa nr 1417F poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 373 obręb - 1 Santocko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 6. Przebudowa drogi ul. Krótka w m-ści Wojcieszyce.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 750,00 mb w Wojcieszycach od wjazdu z ul. Wspólnej droga powiatowa nr 1406F do drogi wewnętrznej ul. Polna poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 151 obręb - 8 Wojcieszyce. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 7. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w m-ści Rybakowo.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 170,00 mb w Rybakowie od wjazdu z ul. Sosnowej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 107/12 obręb – 4 Rybakowo. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 8. Przebudowa drogi ul. Zdrojowa w m-ści Zdroisko.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej o długości ok 150,00 mb w Zdroisku od wjazdu z drogi gminnej nr G 002106F ul. Bukowa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 53/18 obręb – 10 Zdroisko. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 9. Przebudowa drogi ul. Folwarczna w m-ści Różanki.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy L o długości ok 450,00 mb w Różankach od wjazdu z ul. Niepodległości do wjazdu z drogi krajowej nr 22 (etap I) i od ul. Niepodległości do działki nr 39/19 (etap II) obręb 9 – Różanki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 365 obręb – 9 Różanki. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 10. Przebudowa drogi przy garażach w m-ści Różanki Szklarnia.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej o długości ok 80,00 mb, kategorii wewnętrznej klasy D w m. Różanki poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 441 obręb-9 Różanki.  Zadanie 11. Przebudowa drogi ul. Różana w m-ści Różanki.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 100,00 mb w Różankach od wjazdu z drogi gminnej publicznej ul. Ogrodowa poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 227 obręb – 9 Różanki. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 12. Budowa/Przebudowa drogi ul. Pastelowa w m-ści Kłodawa.  Przedmiotem inwestycji jest budowa/przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 250,00 mb w Kłodawie od wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 151 poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Budowa/przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 600/12 i 600/35 obręb – 2 Kłodawa. Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  Zadanie 13. Przebudowa drogi ul. Pogodna w m-ści Chwalęcice/ obręb 01 - Santocko.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej kategorii wewnętrznej klasy D o długości ok 500,00 mb w Chwalęcicach przez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położona jest na działce nr 615/1 obręb – 1 Santocko.  Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odpływem na pobocza drogowe.  **Prosimy o przesłanie szacunku wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 11.03.2022r. do godz. 11:00**  **Osobą uprawnioną do kontaktu oraz udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani:**  **Agnieszka Szurgot-Miłosz – Kierownik Referatu Drogownictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 95 7216 666.** |

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Usługa projektowa dla zadania:** | **Wartość netto** | **Czas realizacji**  **(w tygodniach)** |
| **1** | Zadanie 1.  Budowa drogi ul. Jagodowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem. |  |  |
| **2** | Zadanie 2.  Przebudowa drogi ul. Wiejska w m-ści Kłodawa (etap I). |  |  |
| **3** | Zadanie 3.  Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m-ści Kłodawa wraz z odwodnieniem. |  |  |
| **4** | Zadanie 4.  Przebudowa drogi ul. Łąkowa w m-ści Santocko. |  |  |
| **5** | Zadanie 5.  Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m-ści Santocko. |  |  |
| **6** | Zadanie 6.  Przebudowa drogi ul. Krótka w m-ści Wojcieszyce. |  |  |
| **7** | Zadanie 7.  Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w m-ści Rybakowo. |  |  |
| **8** | Zadanie 8.  Przebudowa drogi ul. Zdrojowa w m-ści Zdroisko. |  |  |
| **9** | Zadanie 9.  Przebudowa drogi ul. Folwarczna w m-ści Różanki. |  |  |
| **10** | Zadanie 10.  Przebudowa drogi przy garażach w m-ści Różanki Szklarnia. |  |  |
| **11** | Zadanie 11.  Przebudowa drogi ul. Różana w m-ści Różanki. |  |  |
| **12** | Zadanie 12.  Budowa/Przebudowa drogi ul. Pastelowa w m-ści Kłodawa. |  |  |
| **13** | Zadanie 13.  Przebudowa drogi ul. Pogodna w m-ści Chwalęcice/ obręb 01 - Santocko. |  |  |

**……………………………………………..**

**/PODPIS/**