**Zaproszenie do szacowania ceny na długoterminowy najem samochodów osobowych z napędem elektrycznym**

MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich zwraca się z prośbą o wstępną, niewiążącą wycenę kosztów najmu długoterminowego samochodów z napędem elektrycznym na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zgodnie z poniższymi warunkami.

**UWAG: niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem, wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową 2 sztuk samochodów z napędem elektrycznym na okres 36 miesięcy, od daty zawarcia umowy.

* 1. Parametry techniczne samochodu osobowego z napędem elektrycznym –

Klasa pojazdu C lub B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ parametru** | **Wymagany parametr** |
| **Informacje ogólne** | | |
| **1.** | **Rok produkcji** | Nie starszy niż 2021 |
| **2.** | **Stan** | Nowy, maksymalny przebieg do 50km |
| **3.** | **Typ pojazdu** | Samochód osobowy (M1) |
| **4.** | **Klasa pojazdu** | C lub B |
| **5.** | **Rodzaj nadwozia** | Suv, hatchbacki, kombi, sedan |
| **6.** | **Liczba miejsc siedzących** | Min. 4 |
| **7.** | **Liczba drzwi** | 5 |
| **8.** | **Rodzaj silnika** | Elektryczny |
| **9.** | **Układ kierowniczy** | Po lewej stronie |
| **Układ napędowy** | | |
| **10.** | **Typ silnika** | elektryczny |
| **11.** | **Moc silnika** | Min.100KM |
| **12.** | **Pojemność akumulatora** | Min. 50kWh |
| **13.** | **Zasięg elektryczny (WLTP)** | 300 km |
| **Wymiary zewnętrzne** | | |
| **14.** | **Długość** | min.3900 mm |
| **15.** | **Szerokość** | min. 1750 mm |
| **16.** | **Wysokość (do linii dachu)** | min. 1435 mm |
| **17.** | **Rozstaw osi** | min. 2450 mm |
| **Wygląd zewnętrzny** | | |
| **18.** | **Kolor nadwozia** | Biały , lakier standardowy z możliwością umieszczenia własnego logo firmy bez loga Wykonawcy |
| **19.** | **Obudowa lusterek zewnętrznych** | W kolorze nadwozia lub czarne |
| **20.** | **Zderzaki (przedni i tylni)** | W kolorze nadwozia |
| **21.** | **Zewnętrzne klamki drzwi** | W kolorze nadwozia |
| **22.** | **Obręcze kół** | Stalowe z kołpakami lub aluminiowe |
| **23.** | **Rozmiar felg** | min.16 cali |
| **Wyposażenie i komfort** | | |
| **24.** | **Wspomaganie kierownicy** | Tak |
| **25.** | **Regulowana kolumna kierownicy** | Tak, w pionie i poziomie |
| **26.** | **Klimatyzacja** | Tak, manualna lub automatyczna |
| **27.** | **Radioodtwarzacz** | Tak |
| **28.** | **Czujniki parkowania z tyłu lub kamera cofania** | Tak |
| **29.** | **Czujniki parkowania z przodu** | Nie |
| **30.** | **Elektrycznie regulowane szyby z przodu** | Tak |
| **31.** | **Elektrycznie regulowane szyby tylnie** | Tak |
| **32.** | **Zdalnie sterowany centralny zamek** | Tak |
| **33.** | **Autoalarm** | Tak |
| **34.** | **Lusterka boczne regulowane elektrycznie** | Tak |
| **35.** | **Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40** | Tak |
| **36.** | **Komputer pokładowy** | Tak |
| **37.** | **Fotel kierowcy z regulacją** | Tak |
| **38.** | **Fotel pasażera z regulacją** | Tak |
| **39.** | **System kontroli spadku ciśnienia w oponach** | Tak |
| **40.** | **Światła do jazdy dziennej** | Tak |
| **41.** | **Tempomat** | Tak |
| **42.** | **Multifunkcyjna kierownica** | Tak |
| **43.** | **Tapicerka** | Materiałowa w kolorystyce ciemnej |
| **44.** | **Gniazdo 12V lub gniazdo USB** | Tak |
| **45.** | **Nawigacja wbudowana** | Tak |
| **Wyposażenie specjalne** | | |
| **46.** | **Moc ładowania prądem przemiennym** | Min. 6kW (AC) |
| **47.** | **Moc ładowania prądem stałym** | Min. 80 kW(DC) |
| **48.** | **Kabel do ładowania –TRYB 2** | Tak, 1,8kW (dla gniazda 230 V) |
| **49.** | **Kabel do ładowania –TRYB 3** | 7,4-22kW min. 6 metrów |
| **Bezpieczeństwo** | | |
| **50.** | **Przednie i boczne poduszki powietrza kierowcy i pasażera** | Tak |
| **51.** | **System przypominania o zapięciu pasów** | Tak |
| **52.** | **System zapobiegający blokowania kół w trakcie hamowania ABS** | Tak |
| **53.** | **System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC/ESP)** | Tak |
| **54.** | **Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości** | Tak |
| **55.** | **Tylne 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa** | Tak |
| **56.** | **Fotele przednie i tylne z zagłówkami** | Tak |
| **Dodatkowe wyposażenie** | | |
| **57.** | **Instrukcja obsługi w języku polskim** | Tak |
| **58.** | **2 komplety kluczyków** | Tak |
| **59.** | **Atestowana gaśnica** | Tak, min. 1 kg |
| **60.** | **Apteczka pierwszej pomocy** | Tak |
| **61.** | **Trójkąt ostrzegawczy** | Tak |
| **62.** | **Kamizelka odblaskowa** | Tak |
| **63.** | **Zestaw naprawczy opon lub koło zapasowe** | Tak |
| **64.** | **Komplet dywaników samochodowych** | Tak |

* 1. Parametry techniczne samochodu osobowego z napędem elektrycznym typu Kombi Van – klasa H.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ parametru** | **Wymagany parametr** |
| **Informacje ogólne** | | |
| **1.** | **Rok produkcji** | Nie starszy niż 2021 |
| **2.** | **Stan** | Nowy, maksymalny przebieg do 50km |
| **3.** | **Typ pojazdu** | Samochód osobowy (M1) |
| **4.** | **Klasa pojazdu** | H (Kombi Van) |
| **5.** | **Rodzaj nadwozia** | Kombi Van |
| **6.** | **Liczba miejsc siedzących** | Min. 4 |
| **7.** | **Liczba drzwi** | 4 |
| **8.** | **Rodzaj silnika** | Elektryczny |
| **9.** | **Układ kierowniczy** | Po lewej stronie |
| **Układ napędowy** | | |
| **10.** | **Typ silnika** | elektryczny |
| **11.** | **Moc silnika** | Min. 120 KM |
| **12.** | **Pojemność akumulatora** | Min. 40kWh |
| **13.** | **Zasięg elektryczny (WLTP)** | Min. 200 km |
| **Wymiary zewnętrzne** | | |
| **14.** | **Długość** | min.4400 mm |
| **15.** | **Szerokość** | min. 1825 mm |
| **16.** | **Wysokość (do linii dachu)** | min. 1800 mm |
| **17.** | **Rozstaw osi** | min. 2780 mm |
| **Wygląd zewnętrzny** | | |
| **19.** | **Kolor nadwozia** | Biały, lakier standardowy z możliwością umieszczenia własnego logo firmy bez loga Wykonawcy |
| **18.** | **Obudowa lusterek zewnętrznych** | W kolorze nadwozia lub czarne |
| **19.** | **Zderzaki (przedni i tylni)** | W kolorze nadwozia |
| **20.** | **Zewnętrzne klamki drzwi** | W kolorze nadwozia |
| **21.** | **Obręcze kół** | Stalowe z kołpakami lub aluminiowe |
| **22.** | **Rozmiar felg** | min.16 cali |
| **23.** | **Drzwi boczne** | Prawe, przesuwne |
| **24.** | **Drzwi tylne** | Pojedyncze , otwierane do góry |
| **Wyposażenie i komfort** | | |
| **25.** | **Wspomaganie kierownicy** | Tak |
| **26.** | **Regulowana kolumna kierownicy** | Tak |
| **27.** | **Klimatyzacja** | Tak, manualna lub automatyczna |
| **28.** | **Radioodtwarzacz** | Tak |
| **29.** | **Czujniki parkowania z tyłu lub kamera cofania** | Tak |
| **30.** | **Czujniki parkowania z przodu** | Nie |
| **31.** | **Elektrycznie regulowane szyby z przodu** | Tak |
| **32.** | **Elektrycznie regulowane szyby tylnie** | Tak |
| **33.** | **Zdalnie sterowany centralny zamek** | Tak |
| **34.** | **Autoalarm** | Tak |
| **35.** | **Lusterka boczne regulowane elektrycznie** | Tak |
| **36.** | **Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 lub układ 2+2+2** | Tak |
| **37.** | **Komputer pokładowy** | Tak |
| **38.** | **Fotel kierowcy z regulacją** | Tak |
| **39.** | **System kontroli spadku ciśnienia w oponach** | Tak |
| **40.** | **Światła do jazdy dziennej** | Tak |
| **41.** | **Tempomat** | Tak |
| **42.** | **Multifunkcyjna kierownica** | Tak |
| **43.** | **Tapicerka** | Materiałowa w kolorystyce ciemnej |
| **44.** | **Gniazdo 12V lub gniazdo USB** | Tak |
| **Wyposażenie specjalne** | | |
| **45.** | **Moc ładowania prądem przemiennym** | Min. 11 kW (AC) |
| **46.** | **Moc ładowania prądem stałym** | Min. 63 kW(DC) |
| **47.** | **Kabel do ładowania –TRYB 2** | Tak, 1,8kW (dla gniazda 230 V) |
| **48.** | **Kabel do ładowania –TRYB 3** | 7,4-22kW min. 6 metrów |
| **Bezpieczeństwo** | | |
| **49.** | **Przednie i boczne poduszki powietrza kierowcy i pasażera** | Tak |
| **50.** | **System przypominania o zapięciu pasów** | Tak |
| **51.** | **System zapobiegający blokowania kół w trakcie hamowania ABS** | Tak |
| **52.** | **System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC/ESP)** | Tak |
| **53.** | **Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości** | Tak |
| **54.** | **Tylne 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa** | Tak |
| **55.** | **Fotele przednie i tylne z zagłówkami** | Tak |
| **Dodatkowe wyposażenie** | | |
| **56.** | **Instrukcja obsługi w języku polskim** | Tak |
| **57.** | **2 komplety kluczyków** | Tak |
| **58.** | **Atestowana gaśnica** | Tak, min. 1 kg |
| **59.** | **Apteczka pierwszej pomocy** | Tak |
| **60.** | **Trójkąt ostrzegawczy** | Tak |
| **61** | **Kamizelka odblaskowa** | Tak |
| **62.** | **Zestaw naprawczy opon lub koło zapasowe** | Tak |
| **63** | **Komplet dywaników samochodowych - gumowych** | Tak |

1. Pozostałe warunki najmu:
   1. Wykonawca dokona na rzecz i w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich czynności i uzgodnień niezbędnych do objęcia przedmiotu zamówienia i uzyskania przez Zamawiającego, w części odnoszącej się do zakupu, najmu i leasingu pojazdów elektrycznych, dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Mój Elektryk”, zwanego dalej „Program Mój Elektryk”, do którego nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czynności te, jeśli będzie to wymagane w ramach Programu Mój Elektryk, Wykonawca wykona na podstawie  
      stosownych pełnomocnictw udzielonych w związku z zawarciem umów najmu pojazdów elektrycznych objętych niniejszym postępowaniem.
   2. Obsługę serwisową i ubezpieczeniową w okresie trwania Umowy – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz pozostałe nie objęte gwarancją wynikająca z normalnej eksploatacji pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe badanie techniczne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie wyboru stacji obsługi w miejscowościach oddalonych do 20 km od siedziby Zamawiającego.
   3. Samochód zastępczy klasy nie niższej niż klasa samochodu będącego przedmiotem najmu i roczniku nie starszym niż 4 lata od samochodu będącego przedmiotem najmu. Dostęp samochodu powinien nastąpić nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia zapotrzebowania ( na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 24 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do siedziby Zamawiającego.
   4. Serwis ogumienia- sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodnie z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu), w miejscowościach oddalonych od siedziby Zamawiającego nie większej niż 20 km., składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), wymiana na nowe komplety opon adekwatnie do zużycia gdy sygnalizuje to wskaźnik TWI.
   5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawierania umów ubezpieczeniowych OC, AC,NW i Assistance oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych dla każdego z wynajmowanych samochodów.
   6. Przebieg dla każdego z samochodów w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 15 000 km/rok. W przypadku przekroczenia wskazanego limitu km na rok, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkową opłatę w wysokości określonej w ofercie.
   7. Zamawiający w okresie trwania Umowy oprócz opłaty miesięcznej za najem samochodów i opłat za paliwo, nie ponosi żadnych innych kosztów utrzymania samochodu.