Projektu z Budżetu Obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na 2019 rok pt. „Powiatowa Strefa Sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”.

Urządzenia siłowni plenerowej będą umiejscowione w 16 lokalizacjach na terenie Powiatu sochaczewskiego:

* Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie (Kurdwanów 35, Gmina Nowa Sucha),
* Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej (Nowa Sucha 16, Gmina Nowa Sucha),
* Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim (Kozłów Szlachecki 54, Gmina Nowa Sucha),
* Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie (ul. 15 Sierpnia 4, Miasto Sochaczew),
* Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ul. Piłsudskiego 63, Sochaczew),
* Osiedle przy ul. Korczaka w Sochaczewie (Miasto Sochaczew),
* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na szlaku” w Załuskowie (Załusków 8, Gmina Iłów),
* Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie (Gmina Rybno),
* Złota (Gmina Rybno),
* Rybno (Gmina Rybno),
* Cypriany (Gmina Rybno),
* Matyldów (Gmina Rybno),
* Wężyki (Gmina Rybno),
* Zespół Szkół w Teresinie (Al. XX-Lecia 12, Gmina Teresin),
* Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie (Brochów 124, Gmina Brochów),
* Ośrodek Zdrowia w Młodzieszynie (Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 7, Gmina Młodzieszyn),

Wykaz urządzeń siłowni plenerowej do każdej z lokalizacji:

• Orbitrek

• Biegacz

• Motyl A

• Wioślarz

• Poręcz Równoległa

**+ Dwustronne tablice z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni wraz z zawartą informacją: SFINANSOWANO Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE (Z HERBEM POWIATU)**

1. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby

2. Wszystkie urządzenia siłowni na wolnym powietrzu muszą posiadać czytelne piktogramy informujące o możliwych sposobach użytkowania – w formie obrazkowej i opisowej. Nie dopuszcza się zastosowania opisów w formie nalepek.

3. Siedziska, oparcia, platformy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Podesty (tzw. stopki) wykonane ze stali, ocynkowane w celu zabezpieczenia przed korozją oraz dodatkowo gumowane dla bezpieczeństwa osób ćwiczących.

4. Pozostałe elementy urządzeń: śruby metryczne, nierdzewne; nakrętki kołpakowe, zabezpieczające przed odkręceniem; w przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe zamknięte.

5. Urządzenia wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej proszkowo dwoma warstwami farby na kolory związane z herbem Powiatu sochaczewskiego (czerwony, biały, żółty) zapewniającej połysk i gładkość, odpornej na działanie warunków atmosferycznych i akty wandalizmu.

6. Mocowanie do podłoża: a)system montażu do podłoża z wykorzystaniem konstrukcji podziemnej zatopionej w betonie B-30. System zamocowania do podłoża betonowego śrubami zabezpieczonymi przed rozkręceniem, uniemożliwiający demontaż części wspólnej oraz demontaż każdego urządzenia osobno, b)maskujący system zamocowania do podłoża.

7. Okres gwarancji należytego wykonania umowy i rozszerzonej rękojmi za wady (minimum 36 mc-y)