Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego ciągnika rolniczego dla RGD Brody
o podanych niżej parametrach technicznych.

1. Rok produkcji:
2. Nie starszy niż rok 2017
3. Przebieg:
4. Do 7000 motogodzin
5. Silnik FPT:
6. Moc znamionowa od 270 KM
7. Moc maksymalna 295 KM
8. System automatycznego kierowania Oryginalny
9. Ogumienie przód 600/70 R30 wysokość bieżnika nim 2cm
10. Ogumienie tył 710/70 R42 wysokość bieżnika nim 4 cm
11. Przedni TUZ 4,6T
12. Zewnętrzna obsługa podnośnika przedniego i zaworu hydraulicznego
13. Przedni WOM 1000 obr./min, 6 wpustów, 1 3/8"
14. Terminal obsługowy CEBIS
15. Bezstopniowa przekładnia
16. Elektroniczna regulacja podnośnika (EHR), standardowa
17. Cięgła dolne tylnego podnośnika, haki kat. 3
18. Stabilizatory boczne na cięgłach dolnych, automatyczne
19. Szyna zaczepu z prowadnicą zaczepu wahadłowego
20. Zaczep kulowy automatyczny z zaczepem pociągowym
21. Hamucle pneumatyczne 2+1 liniowe
22. Hydraulika Load Sensing, zmienna pompa 150 l/min, 200 bar
23. 4 + 2 elektrohydrauliczne, proporcjonalne zawory sterujące
24. 2 pary złącz z przodu plus wolny spływ
25. Power Beyond, przyłącza Load Sensing bez złącza Flat Face
26. Wbudowany moduł GPS wraz monitorem i dwiema antenami dokładność kierowania do 2,5 cm
27. Sygnał korekcyjny EGNOS/ E-DIF
28. Oś przednia PROACTIV z hamulcami
29. WOM 540/540 ECO + 1000 obr./min
30. Funkcja Park Lock na dźwigni REVERSHIFT
31. Obracane błotniki przednie, 620 mm
32. Wstępny filtr paliwa
33. Główny wyłącznik akumulatora, elektroniczny
34. Wstępny filtr paliwa, podgrzewany
35. Kompresor
36. Hamowanie silnikiem
37. Kabina z amortyzacją 4-punktową
38. Wycieraczka tylnej szyby
39. Lusterko mechaniczne
40. Poszerzenia błotników tylnych do 2,75 m szer. zewnętrznej (CEBIS)
41. Wyjmowany schowek z lewej strony
42. 2 zastępcze reflektory drogowe, słupek A
43. 4x światła drogowe halog. 2x światła robocze halogenowe na masce
44. Halogenowe reflektory robocze: 6x dach z przodu, 6x dach z tyłu
45. Oświetl. robocze hal.nim: 2x z przodu, 2x z tyłu, 2x na stopniach
46. Fotel operatora, z amortyzacją aktywną, ogrzewanym siedziskiem
47. Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
48. Klimatyzacja
49. Radio MP3 z funkcją Bluetooth i mikrofonem zewn. do zestawu. głośnomówiącego.
50. Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie RP