**Załącznik nr 1-2 do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec - Babkowice

- przykrycie rowu na długości 28 mb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** | **Opis i obliczanie robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena****jedn.****netto****PLN** | **Wartość****Netto****PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I ROBOTY ZIEMNE** |
| 1. | KNNR 10202-060208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyładowczymi przy pojemności łyżki koparki 0,40 m3 grunt kat. III-V – przegłębienie istniejącego rowu 0,6 mb | m3 | 16,80 |  |  |
| 2. | KNNR 041411-02 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały gr. 15 cm | m3 | 3,90 |  |  |
| 3. | KNNR 10214-04 | Zasypanie wykopów podłużnych istniejącego rowu po ułożeniu kanału z rur żelbetowych Dz 1000 mm ze stopką z zagęszczeniem mechanicznym  | m3 | 113,36 |  |  |
| 4. | Kalkulacja własna | Dostaw pospółki do obsypki, podłoża oraz zasypki ułożonego rurociągu | m3 | 117,26 |  |  |
| 5. | Kalkulacja własna | Kanały z rur kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy zewnętrznej 1000mm ze stopką  | mb | 26,00 |  |  |
| 6. | Kalkulacja własna | Komora betonowa na włączeniu przepustu drogowego i wlotów kolektorów przykryta płytą betonową z włazem rewizyjnym | szt.  | 1,00 |  |  |
| **II ELEMENTY ULIC** |
| 7. | KNR 2-310402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C8/10 z oporem | m3 | 1,232 |  |  |
| 8. | KNNR 60404-01 | Obrzeże betonowe 20x6x100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 56,00 |  |  |
| 9. | KNNR 60502-03 | Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm | m2 | 42,00 |  |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto** **Podatek VAT (23%)** **Ogółem wartość kosztorysowa**  |

słownie………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………….…………………………………

***UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***