Gniezno, dn. 31.03.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.7.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR IV**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.7.2021 - Dostawa urządzeń i sprzętu niezbędnego do uruchomienia sieci WLAN wraz z konfiguracją, montażem i uruchomieniem*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ

PKT.3 Wymagania szczegółowe dotyczące parametrów minimalnych dostarczanego rozwiązania

1. PPKT.1 Przełącznik dostępowy 48 portowy POE+ uplink 4SFP+ - 12 sztuk- parametry minimalne

a. Czy zamawiający posiada aktualnie kontroler sieci NAC , jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy

producenta kontrolera nac oraz o informację czy dostarczany sprzęt musi być kompatybilny z

posiadanym przez zamawiającego kontrolerem sieci ?

**Ad. 1.1a. Serwer NAC: Extreme Access Control**

**Dostarczany sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem sieci.**

b. Czy zamawiający posiada już aktywną infrastrukturę sieciową ? Jeżeli tak to opartą o jakie

przełączniki ? Czy interfejs zarządzania dostarczanymi przełącznikami sieciowymi musi być

jednolity z interfejsem posiadanego przez zamawiającego sprzętu ?

**Ad. 1.1b. Infrastruktura sieciowa zamawiającego oparta jest o przełączniki Extreme Networks. Interfejs zarządzania dostarczanych urządzeń musi być jednolity z interfejsem posiadanego przez zamawiającego sprzętu.**

2. PPKT.54 Wkładki optyczne (12 sztuk):

Prosimy o wyjaśnienie , zamawiający specyfikuje zakup 12 przełączników , przy czym w PPKT.54

zamawiający specyfikuje tylko 12 wkładek optycznych . Prosimy o wyjaśnienie :

**Ad. 2. W PPKT.54 i PPKT.55 nastąpiła oczywista omyłka pisarska, poprawna ilość to 24 dla wkładek i patchcordów.**

a. Czy każdy dostarczany przełącznik będzie zainstalowany w oddzielnym punkcie dystrybucyjnym,

czy zakłada się rozbudowę obecnych punktów dystrybucyjnych?

**Ad. 1.2a. Zakłada się rozbudowę punktów dystrybucyjnych.**

b. Jeżeli zamawiający przewiduje rozbudowę obecnych punktów dystrybucyjnych czy dostarczane

przełączniki maja zostać zestackowane z posiadanymi przez zamawiającego przełącznikami ?

**Ad. 1.2b. Dostarczane przełączniki mają mieć możliwość połączenia w stos (muszą zawierać wymagane do stackowania wkładki/licencje/okablowanie), ale nie muszą być skonfigurowane w ten sposób w ramach postepowania.**

c. Prosimy o informację czy zamawiający planuje połączenie dostarczanych przełączników z

przełącznikami core sieci za pomocą protokołu lacp ? Jeżeli tak to czy zamawiający posiada

pozostałe 36 wkładek optycznych ? Sumarycznie do podłączenia przełączników wymagane będzie

48 wkładek oraz 48 patchcordów LC/UPC-LC/UPC ( PPKT.55 Patchcordy optyczne (12 sztuk))

**Ad. 1.2c. Zamawiający planuje takie połączenie w przyszłości. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego postępowania.**

3. PPKT.2

a. Czy zamawiający posiada aktualnie kontroler sieci NAC , jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy

producenta kontrolera nac oraz o informację czy dostarczany sprzęt musi być kompatybilny z

posiadanym przez zamawiającego kontrolerem sieci ?

**Ad. 1.3a Serwer NAC: Extreme Access Control**

**Dostarczany sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem sieci.**

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje czy całość dostarczanego rozwiązania musi być kompatybilny z posiadaną infrastrukturą zamawiającego, oraz czy musi istnieć możliwość stackowania dostarczanych przełączników z przełącznikami posiadanymi przez zamawiającego?

**Ad. 2. Serwer NAC: Extreme Access Control**

**Dostarczany sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem sieci.**

Nawiązując do wizji lokalnej, proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza montaż dodatkowej szafki rack wiszącej, z powodu braku miejsca na instalację urządzeń w jednym z istniejących LPD?

**Ad. Zamawiający nie przewiduje montażu dodatkowych szaf typu rack. W istniejącym LPD zostanie utworzone miejsce niezbędne dla montażu sprzętu.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

Grzegorz Sieńczewski

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy