Lista materiałów na Inwestycje „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stawnego w Rosnówku.

1. Rura kanalizacyjna dn200 sn8 w odcinkach 3mb – 56 szt
2. Kineta PE Tegra Typu „X”dn1000, odejcia 4xdn200 – 3szt
3. Uszczelki do studni PE dn1000 typu Tegra – 6 szt
4. Rura Trzonowa Dn 1000 typu Tegra – 9metrów (produkcji Firmy dennic)
5. Trzpień zwieńczający studnie Tegra DN1000 (stożek) – 3 szt
6. Teleskop do studni tegra dn600 wraz z uszczelkami – 3 szt
7. Pierścień betonowy odciążający dn 630 – 5 szt
8. Kineta dn600 typy „X”2xdn200, 2xdn160 – 2 szt
9. Rura trzonowa do kinety dn600 – 6mb (produkcji firmy dennic)
10. Teleskop to studni dn 600 wraz z uszczelką – 2 szt
11. Korek kanalizacyjny dn 200- 6szt
12. Koreka kanalizacyjny dn160 – 6 szt
13. Pasta poślizgowa – 2x5kg