Załącznik nr 3 do SWZ

*32/zp/22*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU**

**oferowany pojazd *(marka, model i typ pojazdu)*:** ……………………………………………………………………………

| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** | **Informacje, jakie muszą być zawarte w kolumnie nr 5** | **Oferta wykonawcy – oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Silnik benzynowy, lub silnik benzynowy w połączeniu z silnikiem hybrydowym( MILD HYBRID | poj. min. 1.800 cm3, max 3.000 cm3 | Podać pojemność silnika i rodzaj silnika zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Emisja spalin – tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek trwałych oraz emisja dwutlenku węgla na poziomie obowiązującym w UE w dniu dostawy pojazdu | zgodnie z danymi ze świadectwa zgodności WE | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Moc [kW] | min. 120 kW | Podać moc zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Wysokość pojazdu bez obciążenia [mm] | max. 1.400 mm | Podać wysokość zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Szerokość pojazdu bez lusterek bocznych [mm] | min. 1.800 mm | Podać szerokość zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Długość całkowita pojazdu bez haka holowniczego [mm] | min. 4.750 mm, max 4.950 mm | Podać długość zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Rozstaw osi [mm] | min. 2.700 mm, max 3.000 mm | Podać wysokość zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Skrzynia biegów | automatyczna – min. 6 biegów do jazdy do przodu + bieg wsteczny | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | max 3.500 kg | Podać dopuszczalną masę całkowitą zgodnie z homologacją pojazdu |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa [l] | max. 60 l | Podać pojemność zbiornika paliwa |  |
|  | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy i regulacją kierownicy w dwóch płaszczyznach | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Układ hamulcowy | hamulce przedniej i tylnej osi pojazdu tarczowe, minimum przedniej osi wentylowane, ze wspomaganiem siły nagłego hamowania i systemem ABS lub równoważnym | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Kolor nadwozia | czarny metaliczny lub perłowy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia, podając kolor) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Nadwozie | zamknięte 4-drzwiowe z otwieraną pokrywą bagażnika – limuzyna lub 5-drzwiowe, pokrywa bagażnika otwierana z tylną szybą - hatchback | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Elektroniczny system kontroli trakcji | ESP lub równoważny | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Lusterka zewnętrzne | elektrycznie regulowane i podgrzewane, obudowa w kolorze nadwozia | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Lusterko wewnętrzne | samościemniające | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Tapicerka wewnętrzna | tapicerka wnętrza pojazdu min. materiałowa, w kolorze ciemnym | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Zderzaki pojazdu | zderzaki przednie i tylne fabrycznie lakierowane w kolorze nadwozia | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Koła pojazdu 4 szt. z oponami letnimi | wielkość kół min. 18”/4 szt.; obręcze kół aluminiowe ; wzór felg zostanie określony z gamy oferowanej przez producenta samochodu przed zawarciem umowy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Koła pojazdu 4 szt. z oponami zimowymi | wielkość kół min. 17”/4 szt.; obręcze kół aluminiowe; wzór felg zostanie określony z gamy oferowanej przez producenta samochodu przed zawarciem umowy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań) |  |
|  | Koło zapasowe | koło dojazdowe lub zestaw naprawczy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe | immobiliser lub równoważne | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Centralny zamek i autoalarm | centralny zamek z pilotem; autoalarm z funkcją kontroli wnętrza | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Klimatyzacja | Minimum dwustrefowa (kierowca, pasażer obok kierowcy) z regulacją elektroniczną odrębną dla każdej strefy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Wyposażenie podręczne | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, urządzenie do przecinania pasów bezpieczeństwa i wybijania szyb samochodowych, fabryczny zestaw narzędzi; apteczka samochodowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Czujniki parkowania + kamera cofania | czujniki parkowania umieszczone z tyłu i z przodu pojazdu z wizualizacją i sygnalizatorem akustycznym, minimum kamera cofania obrazująca tył pojazdu + monitor wbudowany w deskę rozdzielczą | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Światła przeciwmgielne | przednie i tylne | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Światła zewnętrzne pojazdu | reflektory przednie z automatyczną zmianą świateł w technologii LED lub laserowe; światła tylne i hamowania w technologii LED | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Szyby pojazdu | Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie+ podgrzewana tylna szyba, niezależnie ogrzewana przednia szyba | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Szyby przyciemniane | szyba tylna oraz szyby boczne tylne przyciemniane zgodnie z obowiązującymi normami. Zamawiający wymaga minimum 15% przepuszczalności światła (75% przyciemnienia) | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Instalacja elektryczna | instalacja elektryczna przystosowana do podłączania dodatkowych odbiorników prądu tj. sygnałów uprzywilejowania w ruchu drogowym, dodatkowe miejsca instalacji do podłączenia lamp uprzywilejowania w słupkach bocznych za przednim siedzeniem z lewej i prawej strony | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym | 1) wzmacniacz sygnałów oferujący komplet funkcji i sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych na zewnątrz samochodu poprzez mikrofon zintegrowany z manipulatorem,  2) głośnik kompaktowy o mocy min. 2 x 100 W,  3) lampa typu LED 2 szt., koloru niebieskiego, zamontowane w przedniej części samochodu,  4) lampa typu LED 2 szt. koloru niebieskiego, zamontowane za tylną szybą  5) lampa typu LED 2 sztuki koloru niebieskiego zamontowana za przednia szybą  5) lampa dachowa magnetyczna typu LED 1 szt. koloru niebieskiego z przesłoną;  bezbarwne klosze lamp typu LED;  światła i sygnały uprzywilejowania spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP, tj. Regulamin R-65 EKG/ ONZ oraz R-10 EKG/ONZ  Zamawiający zastrzega obowiązek uzgodnienia | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Dywaniki | komplet dywaników materiałowych w kolorze tapicerki i gumowych dla miejsc siedzących | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Radioodtwarzacz | Radioodtwarzacz min. MP3 z systemem RDS | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Multimedia | co najmniej:  - Bluetooth,  - dotykowy wyświetlacz cyfrowy min. 7”,  - 1 gniazdo USB, 1 gniazdo AUX,  - sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Fotele | fotele przednie z elektryczną lub manualną regulacją | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zamontowane w fotelach kabiny kierowcy z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi napinaczami | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Poduszki powietrzne | czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera siedzącego obok kierowcy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Elektroniczne systemy wspomagające kierowcę | co najmniej:  - tempomat,  - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych,  - hamulec kolizyjny lub inny podobny system wspomagający awaryjne hamowanie,  - system start/stop  - czujnik deszczu w szybie czołowej  - hamulec kolizyjny lub inny podobny system wspomagający awaryjne hamowanie  - system nawigacji  - system bez kluczykowy | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Przestrzeń bagażowa | umiejscowiona za tylną kanapą pasażerów max. 450 litrów | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy, z roku produkcji 2023 lub 2022 |  | Wpisać rok produkcji |  |
|  | Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu na terenie RP |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, niezależnie od liczby przejechanych kilometrów |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Okres gwarancji na perforację nadwozia pojazdu niezależnie od liczby przejechanych kilometrów |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą niezależnie od liczby przejechanych kilometrów |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Odbiór samochodu w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50 |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja elektroniczna |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja książkowa |  | Wpisać **TAK** (gdy spełnia) lub **NIE** (gdy nie spełnia wymagań |  |
|  | Wykonawca wskaże serwis do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w odległości do 30 km od siedziby zamawiającego |  | Podać adres serwisu |  |

....................................................................

[dokument należy wypełnić i opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]