ZP.271.14.2024 Kosakowo 07.03.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa ul. Renklodowej w Pierwoszynie**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE 1**

**Proszę o potwierdzenie że przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń zastępczych.**

ODPOWIEDŹ 1:

Wykonanie nasadzeń zastępczych jest częścią przedmiotu zamówienia. Ich wykonanie należy wliczyć w cenę ofertową.

**PYTANIE 2**

**Proszę o informację jaką przyjąć grubość kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 w konstrukcji chodnika ? Zgodnie z opisem jest 20 cm natomiast na przekrojach mamy 15 cm.**

ODPOWIEDŹ 2:

Jako podbudowę pod chodnikiem należy przyjąć kruszywo stabilizowane cementem C3/4 o grubości 15 cm.

**PYTANIE 3**

**Zwracam się z prośbą o dołączenie szczegółów projektowanej balustrady/bariery.**

ODPOWIEDŹ 3:

Szczegóły przedstawiono w dokumentacji projektowej na rysunku 5.1

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**