**Formularz 1.**

**……………………….. Formularz „Oferta”**

 *(nazwa Wykonawcy)*

**OFERTA**

**Do**

**Komenda Powiatowa**

**Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**ul. Wardyńskiego 32**

**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Nawiązując do ogłoszenia na: **„ZAKUP SAMOCHODU nr sprawy: PTT.2312.54.2021”.**

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (dane dotyczące Wykonawcy)

Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………..……………… Numer faksu: .………………….……..…………

Numer REGON: …………………..….…..… Numer NIP: ……………………………..……

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)*

*i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**1. SKŁADAM (Y) OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

**Część I - SAMOCHÓD SPECJALNY LEKKI OPERACYJNY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| 1. | Wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1. | Marka i model samochodu | …………………………………… |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 1.3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 1.4. | W przypadku przekroczenia Maksymalnej Masy Rzeczywistej powyżej 3 000 kg, Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 1.5. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 1.6. | Nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną, 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób z kierowcą i posiadające wydzieloną skrzynię ładunkową z tylna klapą otwieraną do pozycji poziomej. Wykładzina podłogi i boków skrzyni ładunkowej z tworzywa o wysokiej wytrzymałości z wewnętrznymi zaczepami mocowań ładunku.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 1.7. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru. Ponadto pojazd musi posiadać inne niezbędne dokumenty potrzebne do jego rejestracji. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
| 2.1. | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, moc min. 150 [KM], moment obrotowy min. 370 Nm, pojemność min. 1900 dm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Norma spalin min EURO 6.  | Spełnia/Nie spełnia\*Moc silnika ………, moment obrotowy……., pojemność silnika …………… |
| 2.2. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 2.3. | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada min. tylnego mechanizmu różnicowego. Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej - stalowa. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 2.4. | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg] | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 2.5. | Zbiornik paliwa o pojemności min 70 l. | Pojemność zbiornika ……l |
| 2.6. | Felgi aluminiowe fabryczne z oponami letnimi min 16". | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3. | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
| 3.1. | Kolor nadwozia: czerwony. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.2. | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. Dopuszcza się zderzaki z wykończeniem w kolorze chromu. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.3. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.4. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.5. | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.6. | Światła do jazdy dziennej. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 3.7. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS] lub równoważny, system stabilizacji toru jazdy [ESP] lub równoważny, system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania [ASR] lub równoważny, system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4. | Wyposażenie pojazdu |  |
| 4.1. | Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi szybami części przedniej kabiny i manualnie sterowanymi w części tylnej kabiny.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.2. | Immobiliser. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.3. | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. Przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dopuszcza się aby środkowy fotel pasażera był wyposażony w pas dwupunktowy.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.4. | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.5. | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.6. | Centralny zamek sterowany z pilota. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.7. | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.8. | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.9.  | Klimatyzacja (dopuszczalna manualna) | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.10. | Głośniki z rozprowadzona instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.11. | Dywaniki podłogowe gumowe. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.12. | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.13. | Radioodtwarzacz z gniazdem USB oraz systemem Bluetooth. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.14.  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.15. | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.  | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.16. | Wspomaganie kierownicy. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.17. | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.18. | Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy z 13 pinowym gniazdem elektrycznym, do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy pojazdu. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem przejściówkę złącza elektrycznego haka holowniczego z 13/ 7 pin. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.19. | Ładowność przyczepy ciągniętej z hamulcem min. 3000 kg. | Spełnia/Nie spełnia\*  |
| 4.20. | Gniazdo 12 V minimum 1 szt. w przedziale kierowcy | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.21. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174, Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny. Radiotelefon analogowo-cyfrowy:• blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem• antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk• uchwyt • instrukcja obsługi w języku polskim do radiotelefonuGwarancja minimum 24 miesiące na radiotelefonRadiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego.Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.22. | Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:1. generator sygnałów dźwiękowych (sterowany przewodowym pilotem umieszczonym na desce rozdzielczej pojazdu) o mocy wzmacniacza min. 100W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych(min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, dopuszczalny montaż głośnika pod pokrywą silnika,
2. Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej, długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu,
3. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, oraz dwie lampy LED zamontowane na tyle pojazdu.
 | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.23. | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 4.24. | Drugi komplet opon (zimowe). | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 5. | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 5.1. | Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu kilometrów | Okres gwarancji: …………………………….. |
| 5.2. | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 10l/100 km. | Spełnia/Nie spełnia\*Spalanie w cyklu mieszanym ………....... |
| 5.3. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. | Spełnia/Nie spełnia\* |
| 5.4. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu umowy w zakresie gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona przez Wykonawcę wraz z samochodem. W przypadku konieczności naprawy przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zamówienia części, której termin dostawy jest dłuższy niż 14 dni, strony uzgodnią termin usunięcia wady uwzględniając czas niezbędny do sprowadzenia tej części. |  |
| 5.5.  | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, jako samochód uprzywilejowany powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. | Spełnia/Nie spełnia\* |

\*niepotrzebne skreślić

W kolumnie 3 należy podać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne, określając typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia oraz miejsce zamocowania w pojeździe oraz oferowane ilości.

**2. OFERUJĘ (MY)** dostawę pojazdu za cenę brutto ………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………. złotych i …/100 groszy) w tym cena netto …………………………… zł. oraz podatek od towarów i usług: ……………………………. zł.

**3. ZOBOWIĄZUJĘ (MY) się udzielić gwarancji podstawowej na okres :**

 **………….……. miesięcy.**

**(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 24 - 60 miesięcy. W przypadku nie określenia okresu gwarancji lub określenia okresu poniżej 24 m-cy oferta zostanie odrzucona.).**

**4. AKCEPTUJĘ(MY)** warunki płatności określone przez Zamawiającego (**termin płatności 30 dni)**.

**5. Akceptujemy termin dostawy – do dnia 30 września 2021 roku)**.

**1,. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. ………………….. fax ……………………… e-mail;………………………..

**6. OFERTĘ** składam(y) na …………………… stronach.

**7. WRAZ Z OFERTĄ** składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………..

…………………….., dnia …………………. 2021 r. ………………………………………………………

 …………………………….……………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić