# Wolbrom, dnia 20.09.2023r.

1. **WTI.271.2.19.2023.ZP**
2.
3. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„******Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu”.***

 I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

**Zapytanie Nr 1 do SWZ:**

1. **Pytanie 1**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie wnosimy o korektę dokumentów wymaganych dla sztucznej trawy. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny.

**W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie nawierzchni ze sztucznej trawy posiadającej Certyfikat FIFA Quality Pro, który był aktualny do lipca 2023 roku lub zniesienie tego wymogu.**

Warto zaznaczyć, że tak przyznawane tytuły są Certyfikacją przyznawaną dla danego obiektu sportowego, a nie jak często się mylnie określa dla sztucznej trawy. Dla uzyskania certyfikatu FIFA to nie parametry sztucznej trawy są najważniejsze, ale wykonanie całego obiektu, tj. równość i twardość podbudowy, jakość sklejenia brytów sztucznej trawy, jakość zasypu sztucznej trawy piaskiem oraz granulatem gumowym. FIFA badając boisko pod kątem uzyskania Certyfikatu, nie bada parametrów sztucznej trawy, ale jakość wykonania całego boiska pod kątem wyżej wymienionych wymagań. Nadmieniam, że wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie laboratoryjne na zgodność z wymaganiami FIFA mają możliwość uzyskania Certyfikatu FIFA i tylko od Inwestora zależy czy o taki Certyfikat będzie się ubiegał. Dlatego błędem jest myślenie, że Certyfikat FIFA uzyskany na innym stadionie jest dowodem dobrej jakości sztucznej trawy. Wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie na zgodność z wymaganiami FIFA (FIFA Qality Concept for Football Turf), są w stanie uzyskać Certyfikat FIFA i tylko poprawność wykonania boiska jako całości o tym decyduje, a na pewno nie decydują o tym parametry sztucznej trawy. Powyższe potwierdza wyrok **KIO 1867/18**, który mówi o tym, że **wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia dla jakości oferowanej trawy.** W związku z powyższym ponownie prosimy o zniesienie wymogu dostarczenia aktualnego Certyfikatu FIFA Quality Pro lub zaakceptowanie certyfikatu aktualnego na lipiec 2023 roku. Przypominamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

**Odp. Zamawiający nie będzie wymagał zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY.**

**Zapytanie Nr 2 do SWZ:**

**Pytanie 1**

Proszę o podanie ilości m2 chodnika który należy wykonać przy boisku i jego warstw konstrukcyjnych. Brak pozycji w przedmiarze Robót.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania chodnika.**

**Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie długości i wysokości pilkochwytów, materiału wypelnienia piłkochwytów. Brak pozycji w przedmiarze Robót.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania piłkochwytów.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający potwierdza ze należy wykonać tylko 160 mb drenażu . Wydaje się ta ilość mocno zaniżona dla boiska 60x30 dla drenu usytuowanego co 5 m.

**Odp. Zamawiający zaktualizował przedmiar robót. (Załącznik Nr 1 do odpowiedzi)**

**Pytanie 4**

Proszę o podanie wymiarów rowka drenażowego – brak danych na przekroju. Czy w drenażu należy zabudować geowłókninę? Jeśli tak proszę o podanie ilości m2.

**Odp. Zamawiający zaktualizował przedmiar robót. (Załącznik Nr 1 do odpowiedzi)**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający potwierdza grubości warstw konstrukcyjnych w przedmiarze robot – brak danych na przekroju konstrukcyjnym.

**Odp. Zamawiający potwierdza grubość warstw konstrukcyjnych.**

**Pytanie 6**

Do jakiej studni należy wpiąć drenaż ? czy jest to studnia istniejąca czy nowo projektowana?

**Odp. Należy odbudować studnię fi 1000.**

**Pytanie 7**

Co przedstawia przekrój z lewej strony „Przekrój - Boisko Dłużec” – dodatkowe warstwy pod kruszywem. Czy należy je wykonywać . Prośba o aktualizacje przedmiaru robot.

**Odp. Zamawiający zaktualizował przedmiar robót. (Załącznik Nr 1 do odpowiedzi)**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający potwierdza ilość lawy betonowej pod obrzeża. Wydaje się ona zaniżona 0,02 m3/mb .

**Odp. Zamawiający zaktualizował przedmiar robót. (Załącznik Nr 1 do odpowiedzi)**

**Zapytanie Nr 3 do SWZ:**

**Pytanie 1**

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA Quality PRO. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality PRO, a pozostawienie wymogu przedstawienia raportu z badań laboratoryjnych rekomendowanych przez FIFA.

**Odp. Zamawiający nie będzie wymagał zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY.**

**Pytanie 2**

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego przedstawienie raportu z badań z testu Lisport na min. 500.000cykli. Nadmienimy, że raport z testu Lisport na 500tys cykli potwierdza, że nawierzchnia posiada wysokie parametry wytrzymałościowe i może być intensywnie użytkowana. Badania Lisport zapewniają, że przebadany produkt będzie posiadał odpowiednie wymagane przez profesjonalnych piłkarzy cechy. Raport na 500.000cykli Lisport oraz na 15.000cykli Lisport XL ukazują wyniki dla uzyskania takiego samego zużycia nawierzchni. Zatem raport z badań na 500.000cykli Lisport jest dokumentem równoważnym do raportu z badań testu Lisport XL dla 15.000cykli.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego przedstawienia raportu z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza raportu z badań testu Lisport 500.000 cykli.**

**Zapytanie Nr 4 do SWZ:**

**Pytanie Nr 1**

Wśród dokumentów dla sztucznej trawy Zamawiający wymaga raport z badań testu Lisport XL na min. 15 tys. cykli wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA dla poziomu Quality. Nie jest to dokument obligatoryjny dla producentów sztucznej trawy i służy raczej odróżnieniu się od konkurencji. Co więcej raport z testu Lisport XL na 15 tys. cykli NIE jest zgodny z AKTUALNYMY wymogami FIFA. Zgodnie z wymaganiami Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy wymaga raport na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015). Podręcznik FIFA jednoznacznie wskazuje, jakie mają być wytyczne dotyczące ilości wymaganych cykli Lisport XL. Według tego dokumentu wymagany poziom to 3000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality PRO i 6000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality. To są badania, które potwierdzają jakość produktu na najwyższym poziomie. Prosimy zatem o zaakceptowanie raportu zgodnego z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) potwierdzającego Lisport XL dla poziomu Quality na 6000 cykli.

**Odp. Zamawiający dopuszcza raport z badań testu Lisport XL dla oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z wymogami FIFA dla poziomu FIFA Quality Pro tj. test Lisport XL dla 6000 cykli i 3000 cykli.**

**Pytanie Nr 2**

Prosimy o zaakceptowanie certyfikatu min. FIFA Quality dla nawierzchni i wypełnienia EPDM. Dla informacji Zamawiającego - wymagania na poziomie certyfikatu FIFA Quality są wyższe pod względem dozwolonej ilości godzin gry niż w przypadku FIFA Quality PRO.

**Odp. Zamawiający nie będzie wymagał zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY.**

**Zapytanie Nr 5 do SWZ:**

**Pytanie Nr 1**

Zamawiający wśród przedmiotowych środków dowodowych wymaga min.: *Raportu z badań testu*

*Lisport XL zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla trawy syntetycznej*

*potwierdzający zachowania parametrów sportowych takich jak: pochłanianie uderzeń, opór*

*obrotowy, odkształcenie pionowe, zredukowane tocznie piłki zgodnie z wytycznymi FIFA QUALITY*

*PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF (EDYCJA 2015) dla poziomu Quality po 15 000 cykli*

*maszyną Lisport XL* oraz *aktualnego certyfikat Quality Pro dla nawierzchni i wypełnienia EPDM*.

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż są to dokumenty dla dwóch różnych

poziomów – pierwszy dla poziomu FIFA QUALITY, a drugi dla poziomu FIFA QUALITY PRO.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający konsekwetnie do badan

testu Lisport XL na poziomie FIFA QUALITY wymagał na tym samym poziomie aktualnego

certyfikatu QUALITY dla nawierzchni i wypełnienia EPDM.

**Odp. Zamawiający nie będzie wymagał zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY.**

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą?

W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż tylko odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań

stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez

Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej

jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu.

Wymaganie powyższych dokumentów da możliwość Inwestorowi już na etapie postępowania

przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań.

**Odp. Należy stosować zapisy SWZ.**

**II.** Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/813759> nie później niż do dnia **26.09.2023r. do godziny 9:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w **dniu 25.10.2023r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.09.2023r.** o godzinie **9:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju 206. ”

**Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Krzysztof Wolczyński*** *Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego*

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 do odpowiedzi- Zaktualizowany przedmiar robót dn. 20.09.2023r.

**Rozdzielnik:**

- Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/813759>

1. - aa.