**Zakres prac**

|  |
| --- |
| * Konserwacja instalacji podgrzewania silnika |
| * Wymiana filtrów paliwa, oleju smarującego w silniku, płynu układu chłodzenia (wymiana płynów letnich na zimowe) |
| * Kontrola poprawności działania aparatury sterującej i pomiarowej |
| * Kontrola pojemności akumulatorów, stanu poziomu elektrolitu i jego uzupełnienie |
| * Kontrola działania urządzeń przełączających sieć energetyczną – agregat, konserwacja urządzeń |
| * Pomiar rezystancji uzwojenia prądnicy |
| * Sprawdzenie i pomiar 3-faz. obwodu elektrycznego niskiego napięcia |
| * Pomiar uziemienia agregatu prądotwórczego |
| * Próby działania agregatu na biegu jałowym i pod obciążeniem |
| * Sporządzenie dokumentacji pomiarowej i dopuszczenie do eksploatacji |
|  |