PT.2370.39.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „**Dostawa sprzętu dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**

**Bosak aluminiowy szt. 3**

Specyfikacja produktu

Waga - 2,8 kg

Długość robocza - 4050 mm

Długość po złożeniu - 2150 mm

Materiał, z którego wykonano uchwyt - stop aluminium

Materiał, z którego wykonano hak - kuta stal

**Łopata FISKARS ERGO szt. 6**

Wygięty pod kątem trzonek. Kąt nachylenia uchwytu 17°.Kąt nachylenia trzonka 40°.

Hartowana głowica z najwyższej jakości stali.

Długość 1320 mm
Szerokość 235 mm

**Szpadel ostry FISKARS ERGO 6 szt**

Zaostrzona krawędź. Blat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę Kąt nachylenia trzonka 26° Hartowana głowica szpadla Fiskars jest wykonana z najwyższej jakości stali. Kształt szpadla ułatwia pracę w ciężkiej glebie

**Tłumice szt. 6**

Tłumica gumowa z trzonkiem aluminiowym składanym do pożarów traw.

**Miotła ulicówka z trzonkiem szt. 6**

Szerokość miotły 50 cm, trzonek drewniany

**Widły gospodarcze FISKARS szt.6**

Wygięty pod kątem trzonek. Kąt nachylenia uchwytu 17°. Głowica hartowana. Długie zęby z hartowanej stali. Kąt nachylenia trzonka wynosi 26°.

**Kombinezon do owadów błonkoskrzydłych szt. 2**

Konstrukcja ubrania pozwala na swobodne działanie podczas usuwania gniazd szerszeni oraz os, jednocześnie zabezpiecza ratownika. System zamków oraz rzepów naszytych na łączenia zamków uniemożliwia przedostanie się owadów do środka kombinezonu. Dodatkowy rękaw wszyty w rękawy zewnętrzny. Konstrukcja przyłbicy nie zasłania jak w ubraniach innego typu pola widzenia, dzięki innowacyjnej budowie pałąków po założeniu jej na hełm nawet w sytuacji, gdy ratownik ma podniesioną przyłbicę hełmu siatka przednia nie ma możliwości zetknięcia się z twarzą.

Trójwarstwowy materiał kombinezonu całkowicie zabezpiecza ratownika przed ukłuciem.

Ubranie składa się z 3 warstw materiału z dodatkową wewnętrzną pianką.

Dzięki kieszeniom umiejscowionym w przemyślany sposób użytkownik może zabrać ze sobą podstawowy sprzęt niezbędny do usuwania gniazd.

Ubranie wykonywane w kolorze ciemnym.

Rozmiar: XXL - 182-188

**Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć sprzęt.