**Załącznik nr 2 do SWZ / zał. nr 1 do oferty – Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup pojazdu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony typu furgon –**

**znak sprawy: ZP-1/02/2023**

**UWAGA!!!** Oferent Wypełnia jedynie dane dot. producenta, modelu oraz kolumnę „**Oferowane przez Wykonawcę, nie gorsze niż”, względnie kolumnę „Uwagi” (w szczególności w zakresie okresu gwarancji).** Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego.

|  |
| --- |
| Proszę podać dane oferowanego pojazdu:  Producent …………………………………………………………………………  Model …………………………………………………………………………….. |

1. Szczegółowy opis pojazdu (specyfikacja techniczna)**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Parametry Wymagane przez Zamawiającego | **Oferowane przez Wykonawcę, nie gorsze niż (wypełnia Wykonawca)** Niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego. | **Uwagi** |
| 1. | Typ pojazdu | Samochód osobowo – ciężarowy lub ciężarowy | TAK / NIE |  |
| 2. | Ilość osób | 3 (z kierowcą) | TAK / NIE |  |
| 3. | Rok produkcji | 2023, 2024 | TAK / NIE |  |
| 4. | Dopuszczalna forma klasyfikacji pojazdy pod kątem sprzedaży | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany. | TAK / NIE |  |
| 5. | Masa całkowita | 3,5 tony | TAK / NIE |  |
| 6. | Silnik | wysokoprężny | TAK / NIE |  |
| 7. | Norma spalania EU | Euro 6d | TAK / NIE |  |
| 8. | Pojemność silnika | Min. 1900 cm3 | TAK / NIE |  |
| 9. | Moc silnika | **Min. 100kW** | TAK / NIE |  |
| 10. | Rodzaj i ilość przełożeń w skrzyni biegów | Manualna, 6 przełożeń | TAK / NIE |  |
| 11. | Minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej | **Długość min. 4200 mm, wysokość min. 1920 mm** | TAK / NIE |  |
| 12. | Drzwi przestrzeni ładunkowej | **Drzwi tylne dwuskrzydłowe z blokadą bez oszklenia , kąt otwarcia min. 260o** | TAK / NIE |  |
| 13. | Drzwi boczne przesuwne bez oszklenia | TAK / NIE |  |
| 14. | Zabudowa przestrzeni ładunkowej | Ściany boczne wykończone sklejką wodoodporną. | TAK / NIE |  |
| 15. | **Podłoga wykończona sklejką wodoodporną , minimum warstwa antypoślizgowa** | TAK / NIE |  |
| 16. | **Uchwyty w podłodze do mocowania ładunków.** | TAK / NIE |  |
| 17. | **Listwy w ścianach bocznych do mocowania pasów transportowych, dwa rzędy na każdej ścianie , przez całą dostępną długość ścian. Rząd dolny ma być zamontowany na wysokości 70 cm z tolerancją +/-do 20 cm, rząd drugi ma być zamocowany na wysokości 150 cm z tolerancją +/-do 20cm. Oba wymiary liczone od podłogi. Tolerancja jest wskazana by montaż listew był w takich miejscach nadwozia, by zapewnić największe bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość oderwania się listew w sytuacjach np. awaryjnego hamowania, przy zachowaniu prawidłowego zamocowania przewożonego ładunku** | TAK / NIE |  |
| 18. | Holowanie przyczepy | Zamontowany hak holowniczy | TAK / NIE |  |
| 19. | Lakier | Kolor biały | TAK / NIE |  |
| 20. | Gwarancje | **Mechaniczna min 2 lata bez limitu kilometrów** | TAK / NIE |  |
| 21. | **Lakier min. 2 lata** | TAK / NIE |  |
| 22. | **Perforacja nadwozia min. 4 lata** | TAK / NIE |  |
| 23. | Opony | Opony wielosezonowe lub zestaw opony letnie plus opony zimowe. | TAK / NIE |  |
| 24. | Koło zapasowe | Koło zapasowe pełnowymiarowe. | TAK / NIE |  |
| 25. | Kluczyki /piloty | Dwa komplety | TAK / NIE |  |
| 26. | Dokumentacja | Świadectwo homologacji (wyciąg lub odpis) | TAK / NIE |  |
| 27. | Książka serwisowa  Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE |  |
| 28. | Karta gwarancyjna z listą punktów serwisowych na terenie Polski | TAK / NIE |  |
| 29. | Inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu | TAK / NIE |  |
| 30. | Kontrola cofania do tyłu | Czujniki cofania | TAK / NIE |  |
| 31. | Lusterka boczne | Podwójne lustro sterowane i podgrzewane elektrycznie | TAK / NIE |  |
| 32. | Systemy bezpieczeństwa | ABS ze wspomaganiem awaryjnego hamowania | TAK / NIE |  |
| 33. | Kontrola trakcji, | TAK / NIE |  |
| 34. | Wspomaganie pokonywania podjazdów | TAK / NIE |  |
| 35. | ~~Wspomagania zjazdu ze wzniesień~~  *(brak wymogu)* | TAK / NIE |  |
| 36. | Poduszka powietrzna kierowcy | TAK / NIE |  |
| 37. | Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa min dla pasa kierowcy. | TAK / NIE |  |
| 38. | Schowki na drobne rzeczy | Półka nad głową kierowcy | TAK / NIE |  |
| 39. | Schowki otwarte na desce rozdzielczej i w przednich drzwiach | TAK / NIE |  |
| 40. | Schowki zamykane w desce rozdzielczej min. jeden | TAK / NIE |  |
| 41. | Wspomaganie i komfort pracy kierowcy | **Klimatyzacja min. manualna** | TAK / NIE |  |
| 42. | Wspomaganie kierownicy | TAK / NIE |  |
| 43. | Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach bocznych po stronie kierowcy sterownie sekwencyjne min. szyby kierowcy | TAK / NIE |  |
| 44. | Amortyzowany fotel kierowcy z min ręczna regulacją odcinka lędźwiowego, regulacja wzdłużna i wysokości, podłokietnikiem po prawej stronie siedzenia. | TAK / NIE |  |
| 45. | Tempomat z ogranicznikiem prędkości | TAK / NIE |  |
| 46. | Zamek centralny sterowany zdalnie pilotem | TAK / NIE |  |
| 47. | Oświetlenie obrysowe | TAK / NIE |  |
| 48. | Reflektory przednie przeciwmgielne | TAK / NIE |  |
| 49. | Min. jedno światło w suficie w przestrzeni pasażerskiej | TAK / NIE |  |
| 50. | Min. jedno światło w suficie w przestrzeni ładunkowej. | TAK / NIE |  |
| 51. | Radio i komunikacja | Radio | TAK / NIE |  |
| 52. | USB | TAK / NIE |  |
| 53. | Głośniki min. 2 sztuki | TAK / NIE |  |
| 54. | Zestaw głośnomówiący Bluetooth | TAK / NIE |  |
| 55. | Sterowanie radia z kierownicy | TAK / NIE |  |
| 56. | Wyposażenie pozostałe | Chlapacze przód | TAK / NIE |  |
| 57. | Chlapacze tył | TAK / NIE |  |
| 58. | Ochronne listwy boczne | TAK / NIE |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych w stosunku do wymienionych w specyfikacji zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu, ale zastosowanie każdego z takich rozwiązań wymaga zgody Zmawiającego.

**Warunki techniczne oferowanego samochodu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.**