**Formularz 1.**

**……………………….. Formularz „Oferta”**

 *(nazwa Wykonawcy)*

**OFERTA**

**Do**

**Komenda Powiatowa**

**Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie**

**ul. Tadeusza Kościuszki 39**

**27-500 Opatów**

Nawiązując do ogłoszenia na:

**„DOSTAWA QUADA Z PRZYCZEPĄ ORAZ KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ”**

 **nr sprawy: PT.2370.4.2021”.**

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (dane dotyczące Wykonawcy)

Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………..……………… Numer faksu: .………………….……..…………

Numer REGON: …………………..….…..… Numer NIP: ……………………………..…….…

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)*

*i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**…………………………………………..**

**1. SKŁADAM (Y) OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

**Część I – QUAD Z PRZYCZEPĄ I KAMWRĄ TERMOWIZYJNĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Wymagania dla pojazdu** |  |
| **1.1.** | **Marka i model pojazdu** |  |
| **1.2.** | **Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, niezarejestrowany, czterokołowy typu QUAD z homologacją kategorii T3b o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu min. 2 osób oraz ładunku wraz z przyczepą transportową do przewozu pojazdu po drogach publicznych.** |  |
| **1.3.** | **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm) wraz z przepisami wykonawczymi.** |  |
| **1.4.** | **Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.** |  |
| **2.** | **SILNIK** |  |
| **2.1.** | **Silnik o pojemności minimum 550 cm3**  |  |
| **2.2.** | **Napęd 4x4** |  |
| **2.3.** | **Moc minimum 40 KM** |  |
| **3.** | **ZAWIESZENIE** |  |
| **3.1.** | **Przednie zawieszenie: skok zawieszenia minimum 180 mm** |  |
| **3.2.** | **Tylne zawieszenie: skok zawieszenia minimum 230 mm** |  |
| **4.** | **OPONY/KOŁA** |  |
| **4.1.** | **Przednie koła: 25x8-R12** |  |
| **4.2.** | **Tylne koła: 25x11-R12 dopuszczalne 25x10-R12** |  |
| **4.3.** | **Felgi: stalowe** |  |
| **5.** | **WYMIARY** |  |
| **5.1.** | **Bagażnik Przód/Tył: minimum 40 kg / 80 kg** |  |
| **5.2.** | **Zbiornik paliwa: minimum 17.0 l** |  |
| **5.3.** | **Prześwit: minimum 270 mm** |  |
| **5.4.** | **Wymiary: (D x S x W) min 200 x 121 x 120 cm** |  |
| **5.5.** | **Ładowność: minimum 200 kg** |  |
| **5.6** | **Rozstaw osi: minimum 1250 mm** |  |
| **5.7.** | **Masa na sucho: maksimum 350 kg** |  |
| **5.8.** | **Kolor: czerwony, biały lub srebrny** |  |
| **6.** | **Wyposażenie pojazdu** |  |
| **6.1.** | **Generator: Moc 80W, 3 zmienne tony dźwięku, odporny na warunki atmosferyczne, napięcie: 12V, w zestawie z dwoma głośnikami, w zestawie mikrofon, minimum dwa głośniki**  |  |
| **6.2.** | **Oświetlenie: stroboskopowe min 4 lampy.** |  |
| **6.3.** | **Wyciągarka.** |  |
| **6.4.** | **Hak holowniczy: Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.** |  |
| **6.5.** | **Orurowanie: Dedykowane orurowanie, montaż fabryczny, przedni i tylny bumper z montażem w fabryczne miejsca** |  |
| **6.6.** | **Pług do odśnieżania.**  |  |
| **6.7.** | **Przyczepa do transportu pojazdu: Przyczepa transportowa do przewozu oferowanego pojazdutypu QUAD na dalsze odległości, spełniająca następujące warunki techniczne:- wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdnia 20.06.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1990, ze zm) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.),****- dopuszczalna, maksymalna masa całkowita (DMC): 750 kg,****- w całości ocynkowana rama i elementy przyczepy,****- najazd spawany, ocynkowany,****- wymiary skrzyni (platformy) ładunkowej dopasowane do****przewozu oferowanego pojazdu,****- możliwość montażu burt wzdłużnych skrzyni ładunkowej****wysokości 20 cm, oraz burty tylnej/najazdu wykonanego tak, aby po podniesieniu tworzyły jednolitą całość wraz z burtami bocznymi,****- uchwyty do mocowania ładunku, atestowane w ilości odpowiedniej do prawidłowego zamocowania pojazdów****- pełnowymiarowe koło zapasowe,****- koło podporowe,****- wtyczka instalacji elektrycznej 7-pinowa,****- instalacja elektryczna przyczepy 12V,****- pasy transportowe z napinaczem zabezpieczające ładunek o długości 4 m oraz wytrzymałości całkowitej 2 tony, atestowane – 4 szt..****- rok produkcji przyczepy: minimum 2021.** |  |
| **6.8** | **Fabryczne oświetlenie leed** |  |
| **6.9** | **Trójstopniowe wspomaganie kierownicy** |  |
| **6.10** | **Kamera termowizyjna** |  |
| **7.** | **Pozostałe warunki zamawiającego** |  |
| **7.1.** | **Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na dostarczony pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin** | **Okres gwarancji: ……………………………..** |
| **7.2.** | **Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:****- instrukcji obsługi w języku polskim,****- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu** |  |
| **7.3.** | **W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu umowy w zakresie gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona przez Wykonawcę wraz z pojazdem. W przypadku konieczności naprawy przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zamówienia części, której termin dostawy jest dłuższy niż 14 dni, strony uzgodnią termin usunięcia wady uwzględniając czas niezbędny do sprowadzenia tej części.** |  |
| **7.4** | **Dostawa. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum 3 dni przed planowanym terminem odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie siew siedzibie wykonawcy** |  |

\*niepotrzebne skreślić

W kolumnie 3 należy podać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne, określając typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia.

**2. OFERUJĘ (MY)** dostawę pojazdu za cenę brutto ………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………. złotych i …/100 groszy) w tym cena netto …………………………… zł. oraz podatek od towarów i usług: ……………………………. zł.

**3. ZOBOWIĄZUJĘ (MY) się udzielić gwarancji podstawowej na okres :**

 **………….……. miesięcy.**

**(W przypadku nie określenia okresu gwarancji lub określenia okresu poniżej 24 m-cy oferta zostanie odrzucona.).**

**4. AKCEPTUJĘ(MY)** warunki płatności określone przez Zamawiającego (**termin płatności 30 dni)**.

**5. Akceptujemy termin dostawy – do dnia 23 grudnia 2021 roku**.

**6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. ………………….. fax ……………………… e-mail;………………………..

**7. OFERTĘ** składam(y) na …………………… stronach.

**8. WRAZ Z OFERTĄ** składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………..

…………………….., dnia …………………. 2021 r. ………………………………………………………

 …………………………….……………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\*niepotrzebne skreślić