Łódź, dnia 29.03.2017r.

KZ-2380/24/2017/ZW-Zp

***OGŁOSZENIE***

*DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYŁĄCZENIA STOSOWANIA USTAWY*

*NA PODSTAWIE ART. 4 PKT 8*

***NA DOSTAWĘ KASKÓW DLA MOTOCYKLISTÓW***

***WRAZ Z SYSTEMEM ŁĄCZNOŚCI PODKASKOWEJ***

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej, zaprasza **do składania ofert na jednorazową dostawę 4 sztuk kasków dla motocyklistów z systemem łączności podkaskowej wg. ilości i rodzaju wskazanego w załączniku nr 1 i nr 2 do ogłoszenia**

Kryterium wyboru: cena 100%

Termin pobrania wymiarów: do 5 dni od daty przesłania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać w siedzibie Zamawiającego /Łódź, ul. Stokowska 21/25/ niezbędnych pomiarów obwodu głowy funkcjonariuszy, którzy będą użytkować przedmiotowy asortyment, celem prawidłowego dopasowania kasków.

Termin realizacji Zamówienia: do 14 dni od daty dokonania pomiarów.

**DOKUMENTY:**

- Wypełniony formularz ofertowy - /załącznik nr 1/

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w taki sposób, aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić, iż oferowany produkt jest zgodny Wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu.

Osoba upoważniona do kontaktów: Wioletta Działak, nr tel. 42 665 32 61, fax. 42 665 12 01

Załącznik nr 1

............................................. ..........................................

pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

# FORMULARZ OFERTOWY

**na dostawę kasków dla motocyklistów wraz z systemem łączności podkaskowej**

1. **Pełna nazwa i siedziba wykonawcy:**

….................................................................................................................................................................................

Telefon ….................................................. Fax ..................................................

Regon ….................................................. NIP …...............................................

Adres e-mail: …..……………….….….…....................…………….…………………………………………………………

**2. Wartość oferty:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu oraz wymagane parametry techniczne** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (PLN)** | **Wartość netto (PLN)** | **Podatek VAT (PLN)** | **Wartość brutto (PLN)** |
| 1. | **Kask motocyklisty** zgodny z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | **System łączności podkaskowej**  zgodny z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zapewniający prawidłową pracę z zainstalowanymi na motocyklach radiotelefonami Radmor (ZRK3403 ) | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  |  |  |

Wartość brutto ....................................................................................................................................... zł

/słownie/ ......................................................................................................................................................................

**3. Istotne warunki zamówienia:**

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty pobrania pomiarów

2. Ważność oferty: ............................................ /nie krócej niż 60 dni/

1. Wymagana forma i termin płatności – przelew 30 dni od daty doręczenia asortymentu do magazynu Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby na zamówienie wystawione były dwie faktury. Jedna na kask natomiast druga na system łączności.
3. Oferowany okres gwarancji: …………... miesięcy /nie krócej niż 24 miesiące/
4. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w pkt. 3.1 do magazynu Zamawiającego 92-104 Łódź, ul. Stokowska 21/24.
5. **Oświadczamy**, ze zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy   
   do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. **/jeżeli dotyczy**/ **Oświadczam**, że następujący zakres zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy/ podwykonawcom:

………………………………………………………….………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Imię i nazwisko, nr telefonu, faxu oraz e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................................................................................................................

*...............................................................................................*

*( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy)*

Załącznik nr 2

Kz-2380/24/2017/ZW-Zp

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 4 sztuk kasków dla motocyklistów wraz z systemem łączności podkaskowej zapewniającej prawidłową pracę z zainstalowanymi na motocyklach radiotelefonami Radmor ( ZRK3403 )

Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej w terminie do 5 dni od daty przesłania zamówienia dokonać niezbędnych pomiarów obwodu głowy funkcjonariuszy, którzy będą użytkować przedmiotowy asortyment, celem prawidłowego dopasowania kasków.

Asortyment zostanie dostarczony w terminie do 14 dni od daty dokonania niezbędnych pomiarów do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Stokowskiej 21/25.

**Kask motocyklisty**:

- kolor skorupy kasku: biały

- wyposażony w tzw. łamaną żuchwę z dwiema szybami (biała przezroczysta  
i przyciemniona). Szyby mogą być używane niezależnie od siebie.

- na tyle kasku musi zostać umieszczony fluorescencyjny napis POLICJA w kolorze białym na niebieskim tle.

- wymiar tła: 125 x 35 mm (+/- 2 mm)

- wymiary liter: szerokość ok. 7 mm (+/- 1 mm)

Wysokość ok. 30 mm (+/- 2 mm)

Ponadto kask musi spełniać następujące wymagania:

1. posiadać regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej,
2. posiadać zapięcie typu klik lub zatrzask,
3. być wyposażony w szybę jasną odporną na zarysowania, nieparującą,
4. być wyposażony w wewnętrzne wyłożenie wyjmowane w celu prania,
5. Materiał skorupy kasku: ABS lub TERMOPLAST lub materiał o właściwościach równoważnych,
6. Brzegi skorupy kasku powinny być wykończone miękkim materiałem, zapobiegającym otarciu lub zranieniu motocyklisty.

**Podkaskowy zestaw mikrofonowo - słuchawkowy (wymagania i ukompletowanie):**

Zestaw podkaskowy, stanowiący integralną część kasku, zamontowany przez producenta– zgodnie z homologacją kasku (EC22-05), w skład którego wchodzą;

1. mikrofon jednokierunkowy elektretowy pojemnościowy, zainstalowany na pałąku

(gęsia szyjka)

1. dwie słuchawki
2. przewód wychodzący z kasku nie dłuższy niż 15 cm zakończony złączem bezpieczeństwa typu NEXUS TP120 lub równoważnym

**Dostarczony system łączności**, musi zapewniać prawidłową pracę z zainstalowanymi na motocyklach radiotelefonami Radmor (ZRK3403)

Podana przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiednika wskazanego asortymentu, to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**Gwarancja wykonawcy**

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24 miesięcy.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji wykonawca:

* usunie wady w wyrobie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”,
* usunie wady w dostarczonym wyrobie w miejscu, w którym zostały ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usunięcia,
* wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione,
* przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,
* wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”, jeżeli usunięcie wad będzie niemożliwe bądź niewskazane,
* ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu od przyjęcia go do naprawy do czasu zwrócenia go /bez wad/ zamawiającemu.

Jeżeli wykonawca nie uzna reklamacji, zamawiający przekaże wadliwy wyrób do zbadania do akredytowanej jednostki. Wydane orzeczenie traktowane będzie jako ostateczne. Koszty badania poniesie strona, której ocena okaże się błędna /wykonawca lub zamawiający/. Wymiana wadliwego wyrobu nastąpi w ciągu 14 dni od daty orzeczenia na koszt wykonawcy w przypadku jego winy.