|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  **Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku**  **Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik** | |
| STADIUM | **INFORMACJA DOTYCZĄCA**  **BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA** | |
| OBIEKT/TEMAT | **Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych Szpitala** | |
| WSPÓNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) | 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233140-2 Roboty drogowe | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria IV, XXV, XXVI | |
| ADRES INWESTYCJI | Województwo: Śląskie  Powiat: rybnicki  Gmina: Rybnik  Identyfikatory działek : 247301\_1.0089.AR\_1.4147/41; 247301\_1.0089.AR\_1.3760/11; 247301\_1.0089.AR\_1.436/18; 247301\_1.0089.AR\_1.3762/18; 247301\_1.0089.AR\_1.439/41; 247301\_1.0089.AR\_1.437/31; 247301\_1.0089.AR\_1.438/31; 247301\_1.0089.AR\_1.432/15; 247301\_1.0089.AR\_1.4580/18; 247301\_1.0089.AR\_1.514/41; 247301\_1.0089.AR\_1.689/41 | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Certigos Engineering sp. z o.o.  ul. Brzezińska 8a  44-203 Rybnik | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Mateusz Kałuża  SLK/7740/PWBD/17  Specjalność inżynieryjna – drogowa |  |
| ul. Rudzka 12  47-440 Górki Śląskie |
| STYCZEŃ 2023 | | |

SPIS TREŚCI

[1. ZAKRES ROBÓT 3](#_Toc76719181)

[2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3](#_Toc76719182)

[3. ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 3](#_Toc76719183)

[4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 3](#_Toc76719184)

[5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEZBEZPIECZNYCH 4](#_Toc76719185)

[6. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 4](#_Toc76719186)

[7. UWAGI KOŃCOWE 4](#_Toc76719187)

1. ZAKRES ROBÓT

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę i rozbudowę całej sieci dróg wewnętrznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Zakres inwestycji obejmuje wszystkie istniejące drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi oraz ciągami dla pieszych, znajdującymi się na terenie szpitala.

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia:

* roboty przygotowawcze i porządkowe,
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
* geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
* dostawa materiałów ,
* wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanej sieci i chodnika z istniejącymi sieciami,
* wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz kruszywa,
* wykonanie pełnej konstrukcji ciągów dla pieszych z kostki betonowej oraz kruszywa,
* wykonanie pełnej konstrukcji parkingów z kostki betonowej
* wykonanie pełnej konstrukcji zjazdu z kostki betonowej,
* wykonanie krawężnika betonowego najazdowego wyniesionego na 4cm na wyznaczonym odcinku jezdni oraz na zjazdach,
* wykonanie krawężnika betonowego wyniesionego na wysokość 12cm na pozostałej części drogi
* przesuniecie elementów oświetlenia drogi
* przesunięcie części istniejącego ogrodzenia

1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

* sieć wodociągowa
* sieć elektroenergetyczna niskiego, średniego i wysokiego napięcia
* sieć teletechniczna
* kanalizacja deszczowej i sanitarnej
* sieć ciepłownicza
* sieć gazowa.

1. ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

* Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
* kołowy ruch drogowych publiczny i budowlany - wypadki drogowe;

1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

* Zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych,
* Zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym,
* Zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych i drogowych,
* Potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym,
* Organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów, materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych,

1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEZBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

* określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4,
* szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót,
* przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac a budowie powinni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny powinny posiadać odpowiednie atesty.

1. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

* Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
* Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
* Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

1. UWAGI KOŃCOWE

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem prac na budowie, kierownik budowy ma obowiązek zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mając na uwadze specyfikację obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych, a także przepisy BHP.