OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obustronnego czyszczenia oraz dwukrotnego malowania preparatem konserwującym typu drewnochron w kolorze brązowym drewnianych elementów następujących ogrodzeń :

- ogrodzenie frontowe siedziby nadleśnictwa przy ulicy Wojciechówka 4 – wysokość sztachet 1,25 m, długość ogrodzenia około 137 m; (powierzchnia około 171,25 m2)

- ogrodzenie frontowe placu garażowego przy ulicy Wojciechówka 4 – wysokość sztachet 1,3 m, długość około 105 m; (powierzchnia około 136,5 m2)

- ogrodzenie chłodni – wysokość sztachet 1,3 m, długość około 23 m (powierzchnia około 29,9 m2)

- ogrodzenie leśniczówki Centura 20 – wysokość sztachet 1,5 m, długość około 106 m plus ogrodzenie wewnętrzne o długości około 15 m i wysokości 1,5 m (powierzchnia około 181,5 m2)

- ogrodzenie frontowe OEL „Jagiellońskie” – wysokość sztachet 1,3 m, długość około 132 m (powierzchnia około 171,6 m2)

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy.