*** ***

**Załącznik nr 1 do załącznika 1 a**

Część I - Modernizacja polegająca na przebudowie Ośrodka Kultury w Wichowie - Instalacja powietrznej pompy ciepła, oznaczenie sprawy: RGK.271.24.2023,

**POWIETRZNA POMPA CIEPŁA PANEL PV**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa panela

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymogi** | Spełnia | Nie spełnia | **Uwagi** |
| 1 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń 35°C/55°C - A+++ |  |  | dopuszcza się A++ |
| 2 | Moc grzewcza przy A7/W35 (kW) - 10,07 |  |  |  |
| 3 | Współczynnik efektywności COP przy A7/W35 - 4,12 |  |  |  |
| 4 | Współczynnik efektywności COP przy A2/W35 - 3,66 |  |  |  |
| 5 | Poziom mocy akustycznej LWA wg EN 12102 (dB(A)) wewnątrz /na zewnątrz - 51/69 |  |  | lub niższy |
| 6 | Warunki gwarancyjne: Gwarancja Wykonawcy 2-5 lat  |  |  |  |