I.7021.25.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z § 3 „Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł” będących załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 stycznia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym na **wykonanie remontu wybranych pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach**.

1. Zamawiający: **GMINA BIAŁOBRZEGI**
2. Przedmiot zamówienia:

**Remont wybranych pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.**

1. Opis zamówienia. Oferta ma dotyczyć wykonania prac remontowych:

- demontaż 6 szt. drzwi i ościeżnic na korytarze

- poszerzenie (wykucie) 5 szt. otworu drzwiowego pod montaż drzwi o świetle 90cm

- demontaż 3 szt. drzwi i ościeżnic wewnętrznych

- wyburzenie ściany dzielącej w pokoju 41 o wym. 3m x 3,1m gr. 0,12m

- montaż 6 szt. ościeżnic regulowanych o świetle 90cm i powiększonej szerokości (grubość muru ok 45cm) i skrzydeł drzwiowych na korytarz (ościeżnice i skrzydła spójne z zastosowanymi na 1. piętrze budynku)

- montaż 3 szt. ościeżnic o świetle 80cm i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych

- we wszystkich 9 szt. drzwi klamka z szyldem i zamkiem

- montaż 6 listew progowych maskujących połączenia z nawierzchnią korytarzy

- demontaż 129,8 m2 paneli podłogowych wraz z listwami

- wykonanie wylewki samopoziomującej na łącznej powierzchni 129,8 m2

- wykonanie 130 m2 okładziny podłogowej z paneli winylowych gr. min. 4 mm, na podkładzie wyciszającym, klasa użyteczności 33 lub wyższa - , wzór/motyw – do uzgodnienia z Zamawiającym .

- wykonanie listwy przypodłogowej spójnej z panelem

- demontaż wertikali w części pokoi

- dwukrotne malowanie 9 kpl. grzejników i rur zasilających

- montaż płyt gipsowo-kartonowych na plackach z zaprawy na ścianach pomieszczeń w łącznej ilości 380,4 m2 wraz z zabezpieczeniem spoin międzypłytowych

- przygotowanie powierzchni sufitów pod szpachlowanie i do malowania w łącznej ilości 129,8 m2

- wykonanie gładzi szpachlowej na sufitach w łącznej ilości 129,8 m2

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów w łącznej ilości 510,2 m2

- wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach.

Przedmiot zamówienia opisuje Zakres prac remontowych, stanowiący załącznik do zapytania.

1. Zamawiający wymaga aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny i oferty w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
2. Termin realizacji zamówienia: w okresie **11 - 30 października 2021 r.**
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem *https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi* .

Do oferty należy koniecznie załączyć plik z kosztorysem ofertowym z kalkulacją ceny oferty.

1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2021 r. do godz. 14.00 na warunkach wskazanych   
w pkt. 7.

1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Przemysław Woźniak, kontakt przez platformę zakupową

1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne będą przez Zamawiającego odrzucane.

Białobrzegi, dnia 30.08.2021r. *Przemysław Woźniak*

*Naczelnik Wydziału Inwestycji*

*plik podpisano elektronicznie*

Załącznik do zapytania

**Zakres prac remontowych (pokoje 11, 12, 13, 14, 15, 16 na parterze oraz 41 na 2. piętrze Urzędu)**

- demontaż 6 szt. drzwi i ościeżnic na korytarz

- poszerzenie (wykucie) 5 szt. otworu drzwiowego pod montaż drzwi o świetle 90cm

- demontaż 3 szt. drzwi i ościeżnic wewnętrznych

- wyburzenie ściany dzielącej w pokoju 41 o wym. 3m x 3,1m gr. 0,12m

- montaż 6 szt. ościeżnic regulowanych o świetle 90cm i powiększonej szerokości (grubość muru ok. 45cm) i skrzydeł drzwiowych na korytarz (ościeżnice i skrzydła spójne z zastosowanymi na 1. piętrze budynku)

- montaż 3 szt. ościeżnic o świetle 80cm i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych

- we wszystkich 9 szt. drzwi klamka z szyldem i zamkiem

- montaż 6 listew progowych maskujących połączenia z nawierzchnią korytarzy

- demontaż 129,8 m2 paneli podłogowych wraz z listwami

pokoje

11 - 18,8m2.

12 – 14m2

13 – 15,7m2

14 – 11,9m2.

15 – 16,5m2.

16 – 14m2

41 – 38,9m2

- wykonanie wylewki samopoziomującej na łącznej powierzchni 129,8 m2

- wykonanie 130 m2 okładziny podłogowej z paneli winylowych gr. min. 4 mm, na podkładzie wyciszającym, klasa użyteczności 33 lub wyższa - , wzór/motyw – do uzgodnienia z Zamawiającym

- wykonanie listwy przypodłogowej spójnej z panelem

- demontaż wertikali w części pokoi

- dwukrotne malowanie 9 kpl. grzejników i rur zasilających

- montaż płyt gipsowo-kartonowych na plackach z zaprawy na ścianach pomieszczeń w łącznej ilości 380,4 m2 wraz z zabezpieczeniem spoin międzypłytowych

- przygotowanie powierzchni sufitów pod szpachlowanie i do malowania w łącznej ilości 129,8 m2

- wykonanie gładzi szpachlowej na sufitach w łącznej ilości 129,8 m2

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów w łącznej ilości 510,2 m2

- wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach