**Dostawa mebli biurowych, mebli szkolnych, krzeseł, siedzisk i akcesoriów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp." – RPZ.272.20.2023 – po zmianach z 23.08.2023**

1. Rys. nr 19\* Zabudowa A2\*
2. Rys. nr 20\* Zabudowa A4\*
3. Rys. nr 21\* Zabudowa A5\*
4. Rys. nr 22\* Zabudowa A6\*
5. Rys. nr 23\* Zabudowa A7\*
6. Rys. nr 24\* Zabudowa A8\*
7. Rys. nr 25\* Zabudowa A9\*
8. Rys. nr 26\* Zabudowa A10\*
9. Rys. nr 27\* Zabudowa A11\*
10. Rys. nr 28\* Zabudowa A13\*
11. Rys. nr 29\* Zabudowa A14\*
12. Rys. nr 30\* Zabudowa A15\*
13. Rys. nr 31\* Zabudowa A16\*
14. Rys. nr 32\* Zabudowa A17\*
15. Rys. nr 33\* Zabudowa A23, A24, A25, A26, A29, A30, A32
16. Rys. nr 34\* Biurka A19\*, A20\*
17. Rys. nr 35\* Biurko A21\*, dostawka A22
18. Rys. nr 36\* Lada podawcza A27

## **Wyposażenie po stronie inwestora:**

##### A2 – A18 Zabudowa meblowa – szczegóły zgodnie z rys. nr 19-33

**Boki, fronty, półki - płyta meblowa:**

Specyfikacja:

* Producent: SWISS KRONO,
* Dekor płyty: Drewnopodobne,
* Grubość płyty: 18 mm,
* Kolekcja płyt: One World,
* Struktura płyty: OW - one wood.



D3823 OW Dąb Nowy Jork

**Uchwyty meblowe:**

Specyfikacja:

* Uchwyt meblowy APRO firmy NOMET
* Kolor dominujący: Czarny
* Materiał: znalowy
* długość całkowita 394mm
* rozstaw otworów 352 mm
* kolor: czarny
* szerokość 12 mm
* wysokość 35 mm





**Wieszaki do szaf odzieżowych (A5, A6, A7, A8, A9, A10):**

Specyfikacja:

* Wysuwany drążek do szafy,
* Kolor: czarny,
* Materiał: Metal,
* Typ mocowania: Montowane na suficie szafy,
* Długość: 35 cm

**** ****

**Wysuwane półki (A17): 6 półek wysuwanych na prowadnicy kulkowej.**

**Wszystkie zabudowy wyposażone w zamki (w komplecie 2 klucze):**

* jeden zamek na dwa przesuwne skrzydła (A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16),
* jeden zamek na dwa zamykane skrzydła (A15, A17),
* jeden zamek na rząd szuflad (A15),

**Szafy wyposażone w prowadnice do drzwi przesuwnych (góra/dół) oraz wózki prowadzące (góra/dół) – komplet.**

##### A19\*, A20\*, A21\*, A22, A24, A25, A26, A29, A30, A32 - Biurka, dostawki, stoliki – szczegóły zgodnie z odpowiednimi rysunkami

**Płyta meblowa:**

Specyfikacja:

* Producent: SWISS KRONO,
* Dekor płyty: Drewnopodobne,
* Kolekcja płyt: One World,
* Struktura płyty: OW - one wood,
* Grubość płyty: 38 mm – blaty, 18 mm – boki, szuflady,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A19\* | A20\* | A21\* | A22 | A24 | A25 | A26 | A30 | A32 |
| Blat | 18 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 18 mm | 38 mm | 38 mm | 18 mm | 18 mm |
| Boki, szuflady | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |



D3823 OW Dąb Nowy Jork

**Uchwyty meblowe (A20\*, A21\*):**

Specyfikacja:

* Uchwyt meblowy APRO firmy NOMET
* Kolor dominujący: Czarny
* Materiał: znalowy
* długość całkowita 394mm
* rozstaw otworów 352 mm
* kolor: czarny
* szerokość 12 mm
* wysokość 35 mm





**Uchwyty meblowe (A19\*):**

Specyfikacja:

* Uchwyt meblowy krawędziowy,
* Długość: 15 cm,
* Szerokość produktu: 4 cm,
* Wysokość produktu: 1.8 cm,
* Rozstaw otworów montażowych: 128 mm,
* Materiał: metal aluminium,
* Kolor: czarny.



**Podstawa - nogi metalowe (A19\*, A20\*, A21\*, A22, A25):**

Specyfikacja:

* Kolor: Czarny,
* Stalowe, malowane proszkowo,
* Przekrój nóg: 5x2 cm,
* Przekrój belki (łączącej nogi): 5x2 cm,
* Dopuszcza się stelaż skręcany (łączenie nóg z belką),
* Nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą (2x2),
* Wymiary – zgodnie z rysunkami.



**Podstawa - nogi metalowe (A24, A26, A30, A32):**


Specyfikacja:

* Kolor: Czarny,
* Stalowe, malowane proszkowo,
* Profil: 5x2 cm,
* Nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą (2x2),
* Wymiary – zgodnie z rysunkami.

**Podstawa - nogi metalowe (A30, A32):**

* Kolor: Czarny,
* Stalowe, malowane proszkowo,
* Profil: 3x3 cm,
* Stopki regulowane,
* Wymiary – zgodnie z rysunkami.





##### A29 - Półka – szczegóły zgodnie z rys. nr 33

**Płyta meblowa:**

Specyfikacja:

* Producent: SWISS KRONO,
* Dekor płyty: Drewnopodobne,
* Grubość płyty: 18 mm,
* Kolekcja płyt: One World,
* Struktura płyty: OW - one wood.



D3823 OW Dąb Nowy Jork

Mocowanie do ściany ukryte.

##### A27 – Lada podawcza – szczegóły zgodnie z rys. nr 36

**Płyta meblowa:**

Specyfikacja:

* Producent: SWISS KRONO,
* Dekor płyty: Drewnopodobne,
* Grubość płyty: 18 mm,
* Kolekcja płyt: One World,
* Struktura płyty: OW - one wood.



D3823 OW Dąb Nowy Jork



U164 VL Antracyt (Odpowiedniki: RAL: 7012, NCS: S 7502-B, PANTONE: Cool Gray 11 C)