# Załączniki nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

**Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:**

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia)* .................................................................

Nazwa ………………………………

Adres …………………….

Nr telefonu/faks……………………

Adres e-mail……………………..

NIP/PESEL( w zależności od podmiotu)……………………………………………

KRS/CEDIG( w zależności od podmiotu)…………………………………………………...

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy i podstawa do reprezentacji:...................................

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej**

**w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.**

**ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym pn. **Dostawa dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”.**

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za:

- cenę netto: ……………………………………………… PLN, słownie: ………………………………………,

- podatek VAT 23% …………………………………… PLN

- cenę brutto: …………………………………………… PLN, słownie: ……………………………………….

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Wyszczególnienie** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1. | Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach. | 1 komplet |  |  |
| 2. | Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in. | 1 komplet |  |  |
| 3. | Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą.Marka/typ oferowanej ładowarki pantografowej:……………………………………………………………. | 1 komplet |  |  |
| 4. | Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-inMarka/typ oferowanych ładowarek Plug-in:…………………………………………………………….. | 1 komplet |  |  |
| 3. | Dostawa fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu przegubowego z napędem elektrycznym Marka/typ oferowanego autobusu……………………………………………………….Marka/typ oferowanego silnika……………………………………………………….Marka/typ oferowanej skrzyni biegów……………………………………………………….Marka/typ mostu napędowego………………………………………………………. | 2 szt.  |  |  |

*Uwaga: Łączna wartość netto pozycji:*

*1. Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach,*

*2. Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in,*

*3. Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach,*

*4. Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in,*

***nie może przekroczyć 22% ceny netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia***

*wybór naszej oferty[[1]](#footnote-1):*

[ ]  *będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto*

Nazwa towaru/usługi wartość bez kwoty podatku VAT

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto*

Nazwa towaru/usługi wartość bez kwoty podatku VAT

1. Oświadczamy, że oferowane dostawy i roboty budowlane będą spełniać minimalne wymagania zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej oraz dodatkowo oferujemy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Max liczba punktów** | **Opis kryterium – ocena techniczna** | **Opis parametrów oferowanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w ramach oceny technicznej** |
| 1.  | 4 pkt.  | **Pojemność magazynu energii** | **Oferujemy magazyn energii o użytecznej pojemności ………………………… kWh** |
| 2.  | 4 pkt. | **Zużycie energii elektrycznej autobusów**Zużycie energii elektrycznej na 100 km wg E-SORT 2: za wskazanie w ofercie zużycie energii elektrycznej zgodnie z procedurą E-SORT 2 dla oferowanego autobusu elektrycznego (wymagana jest zgodność z oferowanym autobusem elektrycznym w zakresie zastosowanego napędu) w kWh na 100 km przebiegu autobusu, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. | **Oferujemy zużycie energii elektrycznej ………………………. kWh** |
| 3.  | 3 pkt.  | **Układ napędowy autobusów**Rodzaj silnika trakcyjnego: autobus wyposażony w napęd z silnikami elektrycznymi asynchronicznymi umieszczonymi w osi napędowej 3 pkt / inne rozwiązania (silnik centralny) - 0 pkt. | **Oferujemy układ następujący układ napędowy ………………….** |
| 4.  | 1 pkt.  | **Szyba przednia autobusów**3-częściową szybę czołową: za zaoferowanie w oferowanym autobusie 3- częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 1 pkt. Za zaoferowanie innego rozwiązania - oferta otrzyma 0 pkt. | **Oferujemy następującą szybę przednią …………………………..** |
| 5. | 1 pkt. | **Szyby boczne autobusów**Stopień przyciemnienia szyb bocznych autobusu w przedziale pasażerskim w %.Szyby atermiczne z zaciemnieniem 60% lub powyżej 1 pkt, Szyby z zaciemnieniem poniżej 60% 0 pkt. | **Oferujemy zaciemnienie szyby bocznej …………………………..%** |
| 6. | 1 pkt. | **Przednia oś autobusów**Zawieszenie osi przedniej: za zaoferowanie zawieszenia osi przedniej zależnego - oferta otrzyma 1 pkt. / oferta z inną osią przednią otrzyma 0 pkt. | **Oferujemy następujące zawieszenie osi przedniej ………………………………………………..** |
| 7. | 2 pkt. | **Rodzaj zastosowanego systemu ładowania pantografowego.** Pantograf zamontowany na autobusie 2 pkt. Inne rozwiązania 0 pkt. | **Oferujemy następujący system ładowania pantografowego: ……………………………………………………** |
| 8. | 2 pkt. | **Konstrukcja nośna autobusów:** stal odporna na korozję – nierdzewna 1.4003 wg normy PN-EN-10088 lub równoważnej 2 pktblachy stalowe o podwyższonej jakości obustronnie ocynkowane, zabezpieczone metodą kataforezy KTL 1 pktInne rozwiązania 0 punktów.Informację dot. oferowanej konstrukcji nośnej autobusu należy podać w formularzu ofertowym Nie podanie w formularzu ofertowym informacji dot. oferowanej konstrukcji nośnej autobusu spowoduje przyznanie 0 pkt | **Oferujemy konstrukcję nośną autobusu wykonaną z:****………………………………………………..** |

1. Oferujemy okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia :

|  |
| --- |
| Wpisać okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach |
|  |

*Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy*

z tym że:

* gwarancja na konstrukcję nośną autobusów wynosi 15 lat.
* gwarancja na poszycie zewnętrzne autobusów i powłoki lakiernicze wynosi 5 lat.
* gwarancja na skraplacz/skraplacze w układach klimatyzacji wynosi 60 miesięcy.
* gwarancja na magazyn energii wynosi 96 miesięcy; Minimalne parametry użytkowe magazynu energii w czasie trwania gwarancji zgodne z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
* gwarancja na cały zespół napędu elektrycznego autobusu wraz z silnikami/ silnikiem trakcyjnym, zespołem przetwornic i urządzeniami sterującymi – wynosi nie mniej niż 350 000 km bez limitu czasu eksploatacji,
* gwarancja na ładowarki wynosi 5 lat.
* gwarancja na wykonane prace budowlane, dostarczone materiały, prace przyłączeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr 8 (plan funkcjonalno-użytkowy) – 10 lat
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z tym że:
2. w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca zaprojektuje i uzyska ostateczne pozwolenie na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach oraz budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in.
3. w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy urządzenia, uruchomi i wykona roboty budowlane związane z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach oraz budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in.
4. dostawa pierwszego autobusu nastąpi w terminie do 4 miesięcy od terminu dostawy i odbioru infrastruktury do ładowania, o której mowa w literze b), jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia odbioru infrastruktury o której mowa w literze b).
5. dostawa drugiego autobusu nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia dostawy i odbioru pierwszego z autobusów, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia dostawy i odbioru pierwszego z autobusów.
6. faktura za pierwszy autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty wystawienia faktury za wykonanie infrastruktury do ładowania, o której mowa w literze b) faktura za drugi autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty wystawienia faktury za pierwszy autobus.
7. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia i podajemy firmy/nazwy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i w ofercie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ – 60 dni.
4. Wadium zostało wniesione w formie ………………………….. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zwrotu wadium należy dokonać na rachunek …………………………………………………………………………

*Wskazać nazwę właściciela rachunku oraz jego numer*

1. Na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia proszę o podanie informacji, czy wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem /bądź małym /lub średnim przedsiębiorstwem)\*.

*[ Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. ]*

1. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)

..............................................................

*miejscowość i data*

 .............................................................  *Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej*

1. zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – Innymi słowy czy nastąpi przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT z Wykonawcy na Zamawiającego? Czy Wykonawca, wystawiając fakturę, nie wykaże w niej stawki i kwoty podatku i posłuży się określeniem „odwrotne obciążenie”? [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)