**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem** | | | |
|  | Możliwość zmiany w trakcie wirowania: |  |  |  |
| 1. czasu | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. temperatury | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. prędkości | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o zakończeniu wirowania | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia w rotor/rotory do wirowania jednocześnie co najmniej: |  |  |  |
| 1. 20 probówek o pojemności 1,5 ml/2 ml | TAK / NIE |  | TAK – 7 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. 30 probówek o pojemności 15 ml | TAK / NIE |  | TAK – 7 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia wirówki po co najmniej 8 godzinach bezczynności | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość szybkiego dostępu do co najmniej 2 programów z parametrami ustawionymi przez użytkownika | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |