Załącznik nr 5

Nr sprawy DKW.2233.14.2024.AH

**Wykaz urządzeń i filtrów do wymiany ZK Siedlce 2024**

**Filtry do wymiany :**

1. Budynek administracji dach - 490x590x100 G4- 1 szt;
2. Budynek administracji łącznik - 490x590x100 G4 - 1 szt. centrala nawiewna BS-1(50) nr seryjny C 2491/98
3. Kotłownia - 425x425x25 - 4 szt; centrala nawiewno - wywiewna VTS VS-30-4-PH nr seryjny 8-110-15-2030-00-318
4. Pawilon D - 574x272x50 G4 - 1 szt centrala nawiewna VTS
5. Pawilon D - 710x305x50 C-4 - 1 szt. centrala nawiewna VTS
6. Budynek kuchni - 287x905x100 G4 - 2 szt., 592x905x100 G4 - 2 szt., centrala nawiewno - wywiewna VWB
7. Pawilon C - 574x272x50 G4 1 szt., centrala nawiewna VTS
8. Pawilon B - 558x287x46 G4 - 1 szt., centrala Komfovent OTK1200 P/E
9. Pawilon A - 429x287x200 G4 - 2 szt., centrala VTS VOPV211262-N
10. Pawilon E wentylacja mechaniczna z wentylatorem kanałowym i z nagrzewnicą elektryczną Alnor HDE (na parter/piętro)

**Klimatyzatory naścienne:**

1. KAISAI KSR-18 KRD – 1 SZT
2. LG P-18EN – 1 SZT
3. LG E-12EN.NSH – 2 SZT
4. FUJITSU ASY-A12 LACL – 7 SZT
5. FUJITSUASY-A14 RACIM – 1 SZT
6. IMOTO/135WI – 1SZT
7. AUX-18FH/I – 1 SZT
8. AUX-12FH/I – 1 SZT
9. LG P12-EN.NSU – 1 SZT
10. HYUNDAI REVOLUTION HRP-M12RI – 4 SZT
11. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR25VS – 2 SZT