**Załącznik nr 2a2 do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

**Kosztorys ofertowy oferty dodatkowej**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł: | **„Rozbudowa UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Oznaczenie postępowania: RRz.271.16.2024.**  **Część nr 1 - *Rozbudowa budynku UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych*.-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa | Opis i wyliczenia | | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość (netto) |
| **1** |  | **WLZ I TABLICE ROZDZIELCZE** | |  |  |  |  |
| 1  d.1 | KSNR 5  0201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - TABLICA TE wg. schematu | | szt | 1.000 |  |  |
| 2  d.1 | KSNR 5  0303-03 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2podłoże z cegły | | m | 10.000 |  |  |
| 3  d.1 | KSNR 5  0201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - WYŁĄCZNIK P.POZ | | szt | 1.000 |  |  |
| **2** |  | **INSTALACJA** | **OŚWIETLENIOWA** |  |  |  |  |
| 4  d.2 | KSNR 5  0405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły  przewody wtynkowe YDY3\*1,5 13 | | wyp. | 13.000 |  |  |
| 5  d.2 | KSNR 5  0405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły  przewody wtynkowe YDY3\*1,5 60 | | wyp. | 60.000 |  |  |
| 6  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu A | | kpl. | 5.000 |  |  |
| 7  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B1 | | kpl. | 14.000 |  |  |
| 8  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B2 | | kpl. | 1.000 |  |  |
| 9  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B3 | | kpl. | 2.000 |  |  |
| 10  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu C | | kpl. | 8.000 |  |  |
| 11  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu D | | kpl. | 16.000 |  |  |
| 12  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu E | | kpl. | 3.000 |  |  |
| 13  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu F | | kpl. | 10.000 |  |  |
| 14  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu G | | kpl. | 5.000 |  |  |
| 15  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu G1 | | kpl. | 1.000 |  |  |
| 16  d.2 | KSNR 5  0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu H | | kpl. | 2.000 |  |  |
| **3** |  | **INSTALACJA** | **GNIAZD WTYKOWYCH.** |  |  |  |  |
| 17  d.3 | KSNR 5  0405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły  przewody wtynkowe YDY 3\*2,5 16 | | wyp. | 16.000 |  |  |
| 18  d.3 | KSNR 5  0405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły  przewody wtynkowe YDY 3\*2,5  gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t. IP 44 25 | | wyp. | 25.000 |  |  |
| 19  d.3 | KSNR 5  0405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły  przewody wtynkowe YDY 3\*2,5  gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. DATA 11 | | wyp. | 11.000 |  |  |
| 20  d.3 | KSNR 5  0405-03  analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły  zestaw gniazdo 3f + wyłącznik przewody wtynkowe YDY 5\*2,5 1 | | wyp. | 1.000 |  |  |
| **4** |  | **INSTALACJA KOMPUTEROWA** | |  |  |  |  |
| 21  d.4 | KNR AT-13 0105-05 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły | | m | 52.000 |  |  |
| 22  d.4 | KNR 5-08  0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe- go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | | m | 52.000 |  |  |
| 23  d.4 | KNR AT-13 0106-07 | Słupki instalacyjne  słupki instalacyjne 45 h=700 3 | | szt. | 3.000 |  |  |
| 24  d.4 | KNR AT-14 0110-13  wycena indywidualna | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg szafa dystrybucyjna z wyposażeniem wg. opisu | | kpl. | 1.000 |  |  |
| 25  d.4 | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP 4\*2\*0,5 150 | | m | 150.000 |  |  |
| 26  d.4 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | | szt. | 6.000 |  |  |
| 27  d.4 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu gniazdo HDMI | | szt. | 2.000 |  |  |
| **RAZEM WARTOSĆ NETTO** | | | | | |  |  |
| **WARTOSĆ PODATKU VAT** | | | | | |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy