**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kosiarka samojezdna Ferris-Zero skrętu F210Z deck 155 cm**

**DANE TECHNICZNE**

* Marka: **Ferris**
* Pojemność silnika: **852 cm³**
* Max moc silnika: **25,5 KM**
* Producent silnika: **Kawasaki**
* Model silnika: **FX801V V-TWIN**
* Załączanie noży: **Sprzęgło elektromagnetyczne**
* Wysokość koszenia: **38 - 152 mm**
* Szerokość koszenia: **1550 mm**
* Liczba cylindrów: **2**
* Rozmiar kół (przód/tył): **13x6,5 / 24x12 cali**
* Kółka podporowe urządzenia tnącego: **Tak**
* Sterowanie jazdą: **Płynne za pomocą dźwigni**
* Elektroniczna tablica rozdzielcza: **Licznik motogodzin**
* **Rozrusznik elektryczny**
* Układ tnący: **wielowarstwowa konstrukcja spawana**
* Adaptery noży: **odlew żeliwny**
* Układ zawieszenia brak amortyzacji
* Układ napędowy: **niezależne przekładnie Hydro-Gear ZT5400**
* Wydajność: **1,98 hektara/h przy 80% mocy silnika**
* Regulacja wysokości koszenia za pomocą pedału
* Prędkość jazdy: **16km/h do przodu 8km/h do tyłu**
* Rodzaj paliwa: **Benzyna**
* System chłodzenia: **Powietrzem**
* Zaślepka mieląca
* Pojemność zbiornika paliwa: **2 x 21 l**
* Systemy koszenia: **wyrzut boczny, mielenie**, **wyrzut do kosza**
* Pojemność kosza: **396 l**
* Ilość noży: **3 szt**
* **Ciężar 540 kg**

Gwarancja producenta: **24 miesiące na całe urządzenie**

Czas dostawy- 15 dni roboczych od zlecenia

Instrukcja obsługi w języku polskim

Produkt fabrycznie nowy, data produkcji: 2022-2023.