**Trzewiki ochronne VM BRUSEL kategorii S3**

Trzewiki ochronne VM BRUSEL kategorii S3 z cholewką ze skóry licowej. Bezpieczne buty bhp wodoodporne budowlane. Innowacyjny design gwarantujący najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo. Obuwie przeznaczone są do wszelkich prac w ciężkim i trudnym terenie oraz tam gdzie jest wymagana ochrona przed gorącą powierzchnią. Sprawdzą na budowie, przy remontach dróg, na torach, magazynach, wykopach, prazach ziemnych i innym trudnym terenie

 Cechy charakterystyczne trzewików roboczych VM Footwear Brusel:

* Cholewka wykonana ze skóry licowej.
* Wysoka cholewka zapobiegająca urazom oraz skręceniom.
* Laminowana podszewka wykonana z oddychającej tkaniny MESH.
* System forced circulation - podszewka wykonana z materiału pochłaniającego, oddychającego, odpornego na ścieranie, spełniająca wszystkie standardy higieny.
* Poliuretanowa wkładka wewnętrzna z materiału absorpcyjnego i antybakteryjnego HI-POLY, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna.
* System anatomic dry sole - bardzo wygodna i ukształtowana wkładka, szybkoschnąca. Doskonale absorbuje wilgoć.
* System space comfort - optymalna szerokość buta gwarantująca wymagany komfort.
* Dwuwarstwowa podeszwa PU/PU zapewnia wysoką odporność na zużycie, a jednocześnie gwarantuje komfort i redukuje zmęczenie, nawet w trakcie wielogodzinnej pracy.
* Doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe, zarówno na płaskiej jak i chropowatej nawierzchni.
* [Buty robocze](https://optimumbhp.pl/buty-robocze-ochronne) posiadają opatentowany, stalowy podnosek. Chroni stopę przed uderzeniami o energii do 200J.
* Metalowa wkładka antyprzebiciowa.
* Producent [VM Footwear](https://optimumbhp.pl/VM-FOOTWEAR/pr/7620)

**Nr obuwia: 41 – 7 p**

**42 – 4 p**

**43 – 8 p**

**44 – 6 p**

**45 – 1 p**

**Razem: 26 par**