**ZAŁĄCZNIK NR 1B – dot. Pakiet nr 15**

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: **Waga medyczna ze wzrostomierzem oraz drukarką, z funkcją analizy składu ciała, pomiaru tłuszczu, wody itp. dla Poradni Żywienia Pozaustrojowego - 1 szt.**  
Nazwa oferenta:  
Producent:  
Nazwa i typ:

Aparat fabrycznie nowy (podać rok produkcji):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY  Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru.  Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr  liczby porządkowej parametru wymaganego  z niniejszego formularza.  W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| **Waga medyczna ze wzrostomierzem oraz drukarką, z funkcją analizy składu ciała, pomiaru tłuszczu, wody itp. dla Poradni Żywienia Pozaustrojowego - 1 szt.** | | | |
| 1 | Waga medyczna ze wzrostomierzem i legalizacją. | TAK |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne min. 300 kg. | TAK / podać |  |
| 3 | Dokładność odczytu +/- 100 g (+/- 10%). | TAK / podać |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD o przekątnej min. 1 cal. | TAK / podać |  |
| 5 | Zasilanie bateryjne (AA lub AAA) i sieciowe 230 V (zasilacz w zestawie). | TAK / podać |  |
| 6 | Wymiary platformy: 350 mm x 450 mm x 100 mm (+/- 10 mm). | TAK / podać |  |
| 7 | Platforma antypoślizgowa wyposażona w gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy oraz poziomnicę. | TAK |  |
| 8 | Wbudowany port USB umożliwiający podpięcie drukarki termicznej lub przesłanie danych do komputera. | TAK |  |
| 9 | Funkcja HOLD do zamrożenia wartości pomiaru na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 10 | Funkcja automatycznego wyłączania. | TAK |  |
| 11 | Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem płci, wieku, aktywności fizycznej, wagi i wzrostu. | TAK |  |
| 12 | Waga wyposażona jest w wzrostomierz elektroniczny. Dane pomiaru są automatycznie przesyłane do komputera wagi - pomiar ten jest jednym z części składowych analizy składu ciała (BIA). | TAK |  |
| 13 | Zakres pomiarowy wzrostomierza min. od 120 cm do 200 cm. | TAK / podać |  |
| 14 | Dokładność pomiaru: 1 mm. | TAK / podać |  |
| 15 | Waga wyposażona w drukarkę termiczną pracującą na standardowym ogólnodostępnym papierze termicznym. | TAK |  |
| 16 | Waga urządzenia max 12 kg. | TAK |  |
| **Warunki dodatkowe** | | | |  | **TAK** |
| 17 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak  24 miesiące |  |
| 18 | Wymagane dokumenty:  - Certyfikat CE i/lub Deklaracja Zgodności,  - wpis do ustawy o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 19 | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
| 20 | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
| 21 | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
| 22 | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
| 23 | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 24 | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 25 | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 26 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 27 | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 28 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

**UWAGA :**

**Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**