**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH TREŚCI SWZ**

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 31 przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach, w zakresie i zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej:

Obowiązkiem Wykonawcy jest dotrzymywanie parametrów jakościowych nośników ciepła oraz standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, co najmniej odpowiadających parametrom i standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007, Nr 16, poz. 92).

1. Charakterystyka budynku[[1]](#footnote-1):
2. lokalizacja: Warszawa ul. Nowowiejska 31
3. rok budowy: 1939
4. liczba kondygnacji 3 (trzy)
5. powierzchnia (ogólna): powierzchnia całkowita kondygnacji ogrzewanych: 2.402 m2, użytkowa: 1.600 m2
6. Kubatura: ogrzewanej części budynku: 11.550,00 m3,
7. Konstrukcja: fundamenty żelbetonowe, ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy cementowe na bokach stalowych, schody żelbetowe. Więźba dachowa drewniana z pokryciem blachą ocynkowaną płaską .
8. Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: 0,2641 MW, w tym:
9. C.O. za moc zamówioną: 0,1953 MW
10. C.W. za moc zamówioną śr.: 0,0338 MW
11. C.O. – usługa przesyłowa: 0,1953 MW
12. C.W. – usługa przesyłowa (średnia): 0,0338 MW
13. wentylacja – usługa przesyłowa: 0,0350 MW
14. Pozostałe informacje:
15. węzeł cieplny zlokalizowany w budynku odbiorcy i jest jego własnością,
16. rozliczenie według wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
17. typ instalacji: tradycyjna, wodna, pompowa,
18. dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3.
19. Zamawiający szacuje na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych, iż wielkość zamówienia dotyczącego sprzedaży, dostawy/dystrybucji energii cieplnej w okresie 24 miesięcy będzie wynosiła około **2 645,0,00 GJ.**

Zamawiający zastrzega, że podane powyżej wielkości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w toku realizacji zamówienia.

1. dane techniczne charakteryzujące obiekt na podstawie Książki Obiektu Budowlanego z dnia 01.01.2012 r. (str.6) [↑](#footnote-ref-1)