KOMPRESOR SPRĘŻARKA TAGRED 50L V2 18w1 SEPARATOR

**Dane techniczne**

* Model: TA360
* Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem: 5- łopatkowy wiatrak o zwiększonej średnicy
* **Wydajność na wydmuchu przy 1 Bar to 530 L**
* **Wydajność na wydmuchu przy 8 Bar to 380 L**
* **Ciśnienie max pompy: 10 Bar**
* **Ilość tłoków: 2**
* Ciśnienie nominalne: 8 barów
* Moc silnika maksymalna: 3,5 KW/ 4,7HP
* Moc silnika nominalna(na wale): 2,2 KW/3.0HP
* Częstotliwość: 50-60Hz
* Prąd: C16A
* Napięcie: 230V
* **Wymiary kompresora w opakowaniu:** długość 78cm, szerokość 41,5cm, wysokość 70,5cm
* **Wymiary zmontowanego kompresora gotowego do pracy:** długość 78cm, szerokość 44cm, wysokość 67cm
* Waga: 36 kg
* Żeliwne cylindry: Tak
* Separator: tak
* Opis dodatkowy: Wbudowany reduktor ciśnienia, polska marka