|  |  |
| --- | --- |
| **Skaner**  (do książek) | |
| **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **Technologia** | CCD |
| **Rozdzielczość optyczna** | Min. 600 dpi |
| **Głębia barw** | Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj.  Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj. |
| **Maksymalny obszar skanowania w pionie** | Min. 304 mm |
| **Maksymalny obszar skanowania w poziomie** | Min. 431 mm |
| **Dzienna max. liczba skanowań (arkuszy)** | Min. 5,000 |
| **Interfejs komunikacyjny** | Min. USB 2.0 |
| **Szybkość skanowania** | Max. 2.5 sek. (Kolor, 300dpi, A3)  2.20 sek. (Skala szarości/ Czarno-biały, 300dpi, A3) |
| **Protokoły** | Pełna kompatybilność z standardem TWAIN, WIA |
| **OCR wbudowany** | Min. OCR obsługiwany przez ABBYY® FineReader® |
| **Dołączone oprogramowanie** | Min. oprogramowanie do skanowania książek |
| **Maksymalne zużycie energii** | Max. 24W (Praca), Max. 8W (Nieaktywny) |
| **Waga** | Max. 8 kg |
| **Standardy** | Min. pełna kompatybilność z standardem TWAIN |
| **Funcje dodatkowe** | Wsparcie dla plików wyjściowych EPUB |
| **Gwarancja producenta** | Min. 24 miesiące |