Lista materiałów na Inwestycje „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stawnego w Rosnówku.

1. Rura kanalizacyjna dn200 sn8 w odcinkach 3mb – 56 szt
2. Kineta PE Tegra Typu „X”, odejcia 4xdn200 – 1szt
3. Kineta PE Tegra typu „X” 2xdn200 2xdn160 – 2 szt
4. Uszczelki do studni PE dn1000 typu Tegra – 6 szt
5. Rura Trzonowa Dn 1000 typu Tegra – 9metrów (produkcji Firmy dennic)
6. Trzpień zwieńczający studnie Tegra DN1000 (stożek) – 3 szt
7. Teleskop do studni tegra dn600 wraz z uszczelkami – 3 szt
8. Pierścień betonowy odciążający dn 630 – 5 szt
9. Kineta dn600 typy „X”2xdn200, 2xdn160 – 2 szt
10. Rura trzonowa do kinety dn600 – 6mb (produkcji firmy dennic)
11. Teleskop to studni dn 600 wraz z uszczelką – 2 szt
12. Korek kanalizacyjny dn 200- 6szt
13. Koreka kanalizacyjny dn160 – 6 szt
14. Pasta poślizgowa – 2x5kg