OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa 600 m3 kruszywa łamanego**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 m3 kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu ciągłym C50/30 i frakcji 0-31,5 na teren leśnictw: Grudki, Podcerkiew, Nowe, wraz z rozplantowaniem, wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem bezpośrednio po dostarczeniu, w celu wykonania konserwacji dróg leśnych w miejsca wskazane i w ilościach określonych przez właściwego terytorialnie leśniczego.

Dostarczony kruszywo łamane powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych. Po rozładunku kruszywa Dostawca powinien usunąć przypadkowe zanieczyszczenia.

Za jakość dostarczanego kruszywa odpowiada Dostawca. Zamawiający zastrzega prawo kontroli ilości i jakości dostarczonego kruszywa.

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Dostawca będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzonych przez niego dróg używanych do celów transportowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Dostawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Dostawca dokonał wizji lokalnej przed dostarczeniem kruszywa celem doboru środków transportowych odpowiednich do panujących na miejscu dostawy warunków.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Dostawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że kruszywo naturalne dostarczone będzie z koncesjonowanego źródła.

Szczegółowe ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez leśniczych leśnictw: Grudki, Podcerkiew, Nowe z ustanowionym przedstawicielem Dostawcy. Termin każdej dostawy Dostawca uzgadniać będzie z właściwym terytorialnie leśniczym. Odbiór każdej dostawy odbywać się będzie komisyjnie z udziałem właściwego terytorialnie leśniczego i przedstawiciela dostawcy w momencie dostawy, z czego leśniczy sporządza notatkę. Całość dostawy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron.

Cena 600 m3 powinna zawierać koszt kruszywa łamanego, załadunku, transportu, rozładunku, rozplantowania, wyrównania, wyprofilowania i zagęszczenia.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.12.2021 r.