  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI.271.29.2024.ZP - 2 Węgliniec 30.10.2024r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

**Dotyczy:** **„Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

**PYTANIE NR 1**

Projekt dotyczący przebudowy sieci wodociągowej przewiduje odtworzenie nawierzchni w technologii bitumicznej. Natomiast w przedmiarze robót jest nawierzchnia z kostki betonowej. Które odtworzenie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć wersję odbudowy nawierzchni jako bitumiczna

**PYTANIE NR 2**

W przedmiarze robót jest odtworzenie chodników z kostki betonowej w ilości 1280 m2, natomiast w projekcie nie ma zapisu o odtworzeniu chodnika. Czy to odtworzenie w ilości 1280 m2 należy przyjąć w kalkulacji, czy tylko to związane z odtworzeniem chodników przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych i remontem kanalizacji PCV Ø 200 ?

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć 1280 m2

**PYTANIE NR 3**

Czy należy wycenić wykonanie nowych krawężników w ilości 640 m (pozycja uwzględniona w przedmiarze robót, natomiast brak tych robót w projekcie) ?

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić wykonanie nowych krawężników w ilości 640 m