1 x URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE BIUROWE (do Rejestracji) typu Kserokopiarka wolnostojąca z funkcjami: kopiowania (kolor i monochromatycznego), skanowania (kolorowe, monochromatyczne, sieciowe/ do SMB / do urządzenia/ do wiadomości e-mail/ do WebDav/ do USB/ do FTP / Scan to Home / Scan to me), drukowania (kolor, monochromatyczny, PCL/PS, lokalnie/przez sieć, przez USB), faksowanie (IP-Fax/ fax przez Internet, fax z komputera) wraz z możliwością zarządzania dokumentami przez Skrzynkę użytkownika (rozsyłanie, współdzielenie, ponowny wydruk, wysyłanie na USB), szybkość kopiowania/druku A4 do 30 kopii na minutę, szybkość skanowania do 80 oryginałów/min. z DF-629 do 160 oryginałów/min. z DF-704, 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”, nośniki od A6 do SRA3, 1.2-metrowe banery i gramatura 52 – 300 g/m2, pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika ręcznego, pamięć min. 2 GB, dysk twardy min 250 GB i Gigabit Ethernet, z dwustronnym podajnikiem dokumentów, automatycznym podajnikiem dupleksem, max format A3, gniazda sieciowe Ethernet/USB

1 x NISZCZARKA DO PAPIERU, szerokość wejścia 230 mm, wielkość ścinka 7,5 mm, ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 27, poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-1/ O-1/ T-2/ E-2, niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy, pojemność kosza: min 38,5 l, wymiary: 390x300x590 mm, automatyczny start/stop z autoreversem, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę

automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki, okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza, pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków, czujnik przepełnienia kosza