**Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Zamawiającym”) usługi wynajmu Urządzeń, na warunkach określonych w Umowie oraz zapewnienie stałej obsługi serwisowej, przez okres 36 miesiecy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.**

W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostarczenia Urządzeń, na własny koszt i ryzyko, do poszczególnych Lokalizacji Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem …… oraz ich instalacji i konfiguracji w poszczególnych Lokalizacjach;

2) bieżącego monitorowania stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych (tj. materiały i części zamienne okresowo zużywające się niezbędne do właściwego funkcjonowania Urządzeń i dla zapewnienia ich ciągłej i prawidłowej pracy z wyłączeniem papieru) za pośrednictwem zdalnego dostępu do Urządzeń, i ich sukcesywnego dostarczania i wymiany w celu zapewnienia stałej, nieprzerwanej pracy wszystkich Urządzeń oraz odbioru na bieżąco na własny koszt z Lokalizacji zużytych materiałów oraz ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W celu wywiązania się z tego obowiązku, Wykonawca będzie stale uzupełniał oryginalne zalecane przez producenta sprzętu materiały eksploatacyjne, dostarczając je do wskazanych miejsc w poszczególnych Lokalizacjach Zamawiającego bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń dotyczących braku/wyczerpania materiałów eksploatacyjnych;

3) zapewnienia stałej, wysokiej jakości kopii i wydruków oraz niezawodnego działania wszystkich Urządzeń, przy założeniu, że

drukowanie/kopiowanie przez cały okres obowiązywania Umowy wyniesie 110 000 000 słownie: sto dziesięć milionów stron, w tym mono(czarno- białe):100 000 000 (sto milinów i kolor: 10 000 000 dziesięć milionów) stron,

4) zapewnienia w całym okresie obowiązywania Umowy stałej obsługi serwisowej i wsparcia technicznego Urządzeń (serwis gwarancyjny),

w szczególności:

a) usuwania Awarii, w tym dostarczania oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych części zamiennych,

b) wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta,

5) zapewnienia ubezpieczenia Urządzeń przez cały okres obowiązywania Umowy,

6) deinstalacji oraz odbioru Urządzeń po zakończeniu Umowy.

**Specyfikacja urządzeń wielofunkcyjnych dla Biur Powiatowych**

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono 625 - szt

1. Funkcje: Drukowanie, kopiowanie w czerni, skanowanie w kolorze

2. Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): Poniżej 10 s

3. Maksymalne obciążenie miesięczne (format A4): 150 000 stron

4. Jakość druku (w czerni, tryb normalny): min 600 x 600 dpi

5. Prędkość drukowania mono (A4, w czerni, tryb normalny): 50 str./min

6. Druk dwustronny (duplex): Automatyczny

7. Standardowe języki drukarki: PostScript 3 lub emulacja języka PostScript 3, PCL 6

8. Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25-400%

9. Kopiowanie wielokrotne: 1-999

10. Sortowanie: Możliwość elektronicznego sortowania

11. Standardowe rozwiązania komunikacyjne: port 10/100/1000Base-T, USB 2.0

12. Zainstalowana pamięć: min 2 GB

13. Typ skanera: Skaner tablicowy, automatyczny podajnik dokumentów skaner jednoprzebiegowy

14. Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi

15. Automatyczny podajnik oryginałów ADF: 100 kartek

16. Prędkość skanowania duplex mono: minimum 100 obrazów A4 na minutę

17. Skanowanie w kolorze

18. Prędkość skanowania duplex kolor: minimum 100 obrazów A4 na minutę

19. Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: TIFF, JPEG, PDF, MTIFF (Multipage TIFF)

20. Funkcje skanowania: SMB (do ustalonej lokalizacji), do pliku, do email

21. Nośniki: Papier zwykły, koperty, etykiety

22. Standardowe wymiary nośników: A4

23. Pojemność podajników papieru: Minimum 1000 arkuszy (80 g/m2)

24. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8, Windows 10, Windows 11

25. Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Minimum Windows Server 2012 R2, Unix

26. Panel sterowania: Dotykowy wyświetlacz LCD

27. Urządzenia muszą być jednego Producenta, tej samej marki oraz tego samego modelu

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 i A3 kolor 171 - szt

1. Funkcje: Drukowanie, kopiowanie w czerni i kolorze, skanowanie w kolorze z wysyłaniem dokumentów pocztą elektroniczną, funkcja druku podążającego (poufnego).
2. Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): Poniżej 10 s
3. Maksymalne obciążenie miesięczne (format A4): 200 000 stron
4. Jakość druku (w czerni, tryb normalny): 1200 x 1200 dpi
5. Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normalny): 50 str./min
6. Druk dwustronny (duplex): Automatyczny
7. Standardowe języki drukarki: PostScript 3, PCL 6
8. Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25-400%
9. Kopiowanie wielokrotne: 1-999
10. Sortowanie: Możliwość elektronicznego sortowania
11. Standardowe rozwiązania komunikacyjne: port 10/100/1000Base-T Wymaga się aby wymienione interfejsy były fabrycznie wbudowane w podstawowej konfiguracji urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w oferowanych urządzeniach wielofunkcyjnych zewnętrznego serwera druku podpiętego do Urządzenia za pomocą kabla USB
12. Zainstalowana pamięć: min 5 GB
13. Wbudowany dysk szyfrowany kluczem AES256
14. Typ skanera: Skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów skaner jednoprzebiegowy
15. Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi
16. Maksymalny format skanowania: A3
17. Automatyczny podajnik oryginałów ADF: 200 kartek
18. Prędkość skanowania: duplex mono: minimum 100 obrazów na min
19. Skanowanie w kolorze: Tak
20. Prędkość skanowania: duplex kolor: minimum 100 obrazów na min.
21. Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: TIFF, JPEG, PDF, MTIFF (Multipage TIFF), PDF – przeszukiwalny
22. Funkcje skanowania: SMB (do ustalonej lokalizacji), do pliku, do email, do pamięci USB
23. Nośniki: Papier zwykły, koperty, etykiety
24. Standardowe wymiary nośników: A3, A4, A5
25. Gramatura papieru: 60-300 g/m2
26. Pojemność podajników papieru: Minimum 3000 arkuszy (80 g/m2)
27. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8, Windows 10
28. Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Minimum Windows Server 2012 R2, Unix
29. Panel sterowania: Dotykowy wyświetlacz LCD
30. Podstawa urządzenia: Umożliwiająca łatwe przemieszczenie urządzenia
31. Zużycie energii / certyfikaty certyfikat dla urządzenia: certyfikat CE