**ZESTAWIENIE OKIEN PCV DO WYMIANY\_ETAP I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | kondygnacja | Bryła budynku | Oznaczenie okna | Wymiar zewnętrzny okna  (szerokość x wysokość) [cm] | Ilość [szt.] | Uwaga! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. PARTER** | | |  |  |  |  |
| 1.1 |  | SEGMENT I | **O\_1** | 240 x 210 | 7 |  |
| 1.2 |  | SEGMENT II | **O\_1** | 240 x 210 | 2 |  |
| 1.3 |  | SEGMENT III | **O\_1** | 240 x 210 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. I PIĘTRO** | | |  |  |  |  |
| 2.1 |  | SEGMENT I | **O\_1** | 240 x 210 | 7 |  |
| 2.2 |  | SEGMENT II | **O\_1** | 240 x 210 | 6 |  |
| 2.3 |  | SEGMENT III | **O\_1** | 240 x 210 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. II PIĘTRO** | | |  |  |  |  |
| 3.1 |  | SEGMENT I | **O\_1** | 240 x 210 | 0 |  |
| 3.2 |  | SEGMENT II | **O\_1** | 240 x 210 | 6 |  |
| 3.3 |  | SEGMENT II | **O\_3** | 240 x 80 | 1 |  |
| 3.3 |  | SEGMENT III | **O\_1** | 240 x 210 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Okna O\_1** | **28** |  |
|  |  |  |  | **Okna O\_3** | **1** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM:** | **29** |  |