Wiązownica, 24.10.2023 r.

Znak: RG3.271.36.2023

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę pojazdu typu „Quad” wraz z wyposażeniem specjalistycznym dla jednostki OSP Radawa.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w wyniku popełnionej omyłki, dokonuje zmiany (modyfikacji) treści SWZ i następujących załączników do SWZ:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Projektowane postanowienia umowne.

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają zapisy następujących dokumentów postępowania:**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**W rozdziale IV pkt. 4.3 SWZ było:**

4.3Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę pojazdu w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej

integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

2) dostawę przyczepy w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pojazdu i wyposażenia, w tym: instrukcje obsługi, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z odpowiednią normą, dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną) oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4.3Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę pojazdu w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej

integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

2) dostawę przyczepy w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pojazdu i wyposażenia, w tym: instrukcje obsługi, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z odpowiednią normą, dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną) oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia.

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 8 do SWZ**

**W opisie przedmiotu zamówienia było:**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Pojazd typu quad wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

**Wymagania ogólne.**

Pojazd fabrycznie nowy niezarejestrowany, czterokołowy typu QUAD z homologacją kategorii T3b o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu min. 2 osób.

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Pojazd powinien posiadać homologację dopuszczającą go do ruchu po drogach publicznych.

Rok produkcji pojazdu min. 2023 r.

**SILNIK**

Pojemność min. 550 cm3

Napęd 2x4/6x6

Moc min. 40 KM

**ZAWIESZENIE**

Przednie zawieszenie - skok zawieszenia min. 180 mm.

Tylne zawieszenie - skok zawieszenia min. 220 mm.

**OPONY / KOŁA**

Przednie koła 25x8-R12

Tylne koła 25x11-R12 dopuszczalne 25x10-R12

Felgi stalowe

Bagażnik Przód/Tył min. 40 kg / 80 kg

Zbiornik Paliwa min. 20.0 L

**WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE**

Wymiary (D x S x W) min. 250 x 120 x 120 cm

Ładowność min. 300 kg

Rozstaw osi min. 1400 mm

Masa na sucho max. 500 kg

Kolor Czerwony

Homologacja T3b

Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Generator Moc min. 60W, 3 zmienne tony dźwięku, odporny na warunki atmosferyczne, napięcie: 12V, w zestawie z dwoma głośnikami.

Oświetlenie cztery szt reflektorów led, napięcie: 12/24V, w kolorze niebieskim,

Wyciągarka min. 2500 lbs, fabryczny montaż, lina stalowa min. 20 m

Hak holowniczy

Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.

Orurowanie fabryczne, przedni i tylny bumper z montażem w fabryczne miejsca

Pług do odśnieżania stalowy lakierowany, wyposażony w gumę, montaż na szybkozłączkę bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu,

Oklejenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pojazdów straży pożarnej.

Przyczepka do transportu poszkodowanych:

Długość. – max. 270 cm

Szerokość – max. 130 cm

Masa własna – max. 108 kg

Nośność – max. 300 kg

Max obciążenie kubełka - 150 kg

Kolor czerwony

Nosze koszowe np. typu Toboga

Pokrowiec na nosze koszowe

**Pozostałe warunki zamawiającego:**

Zamawiający dokona odbioru technicznego samochodu w siedzibie Zamawiającego.

Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi lub Wykonawcę.

Wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu.

Termin dostawy pojazdu: do dnia 15 grudnia 2023 r.

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

**W opisie przedmiotu zamówienia, po zmianie jest:**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Pojazd typu quad wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

**Wymagania ogólne.**

Pojazd fabrycznie nowy niezarejestrowany, czterokołowy typu QUAD z homologacją kategorii T3b o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu min. 2 osób.

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Pojazd powinien posiadać homologację dopuszczającą go do ruchu po drogach publicznych.

Rok produkcji pojazdu min. nie wcześniej niż w 2023 r.

**SILNIK**

Pojemność min. 550 cm3

Napęd 2x4/6x6

Moc min. 40 KM

**ZAWIESZENIE**

Przednie zawieszenie - skok zawieszenia min. 180 mm.

Tylne zawieszenie - skok zawieszenia min. 220 mm.

**OPONY / KOŁA**

Przednie koła 25x8-R12

Tylne koła 25x11-R12 dopuszczalne 25x10-R12

Felgi stalowe

Bagażnik Przód/Tył min. 40 kg / 80 kg

Zbiornik Paliwa min. 20.0 L

**WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE**

Wymiary (D x S x W) min. 250 x 120 x 120 cm

Ładowność min. 300 kg

Rozstaw osi min. 1400 mm

Masa na sucho max. 500 kg

Kolor Czerwony

Homologacja T3b

Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Generator Moc min. 60W, 3 zmienne tony dźwięku, odporny na warunki atmosferyczne, napięcie: 12V, w zestawie z dwoma głośnikami.

Oświetlenie cztery szt reflektorów led, napięcie: 12/24V, w kolorze niebieskim,

Wyciągarka min. 2500 lbs, fabryczny montaż, lina stalowa min. 20 m

Hak holowniczy

Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.

Orurowanie fabryczne, przedni i tylny bumper z montażem w fabryczne miejsca

Pług do odśnieżania stalowy lakierowany, wyposażony w gumę, montaż na szybkozłączkę bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu,

Sprzęt łączności – radiostacje 2 szt.

Oklejenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pojazdów straży pożarnej.

Przyczepka do transportu poszkodowanych:

Długość. – max. 270 cm

Szerokość – max. 130 cm

Masa własna – max. 108 kg

Nośność – max. 300 kg

Max obciążenie kubełka - 150 kg

Kolor czerwony

Nosze koszowe np. typu Toboga

Pokrowiec na nosze koszowe

**Pozostałe warunki zamawiającego:**

Zamawiający dokona odbioru technicznego samochodu w siedzibie Zamawiającego.

Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi lub Wykonawcę.

Wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu.

Termin dostawy pojazdu: do dnia 15 grudnia 2023 r. 35 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

**Projektowane postanowienia umowne – zał. nr 7 do SWZ**

**W § 1 UMOWY było:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu Quad wraz z wyposażeniem specjalistycznym na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawie.

2. Przedmiot dostawy obejmuje w szczególności:

1) dostawę pojazdu w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej

integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

2) dostawę przyczepy w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pojazdu i wyposażenia, w tym: instrukcje obsługi, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z odpowiednią normą, dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną) oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia.

**W § 1 UMOWY po zmianie jest:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu Quad wraz z wyposażeniem specjalistycznym na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawie.

2. Przedmiot dostawy obejmuje w szczególności:

1) dostawę pojazdu w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej

integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

2) dostawę przyczepy w ilości i jakości przedstawionej w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy oraz zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pojazdu i wyposażenia, w tym: instrukcje obsługi, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z odpowiednią normą, dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną) oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia.

W związku z wprowadzonymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że:

**Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 02.11.2023 r. do godz. 0900**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 29.11.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 01.12.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 31.10.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **31.10.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 02.11.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **02.11.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 9 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **29.11.2023** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **01.12.2023 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a