**Załącznik Nr 2/2a**

do SWZ Nr **W.Sz.Z: TZ-280-126/24**

**Zadanie nr 2**

**Wymogi serwisowe eksploatacyjne agregatu prądotwórczego typu ETM 1100E**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Przegląd podstawowy**  **(w 2026 r.)** | **Przegląd rozszerzony**  **(w 2025 r.)** | **UWAGI** |
| 1.1 Wymiana oleju | x | x |  |
| 1.2 Wymiana filtra oleju | x | x |  |
| 1.3 Wymiana filtra paliwa | x | x |  |
| 1.4 Pomiar progu zamarzania płynu | x | x |  |
| 1.5 Sprawdzenie amortyzatorów zespołu | x | x |  |
| 1.6 Sprawdzenie połączeń elektrycznych | x | x |  |
| 1.7 Kontrola układów sterowania | x | x |  |
| 1.8 Kontrola układu podgrzewania bloku silnika | x | x |  |
| 1.9 Kontrola śrubowych połączeń silnika | x | x |  |
| 1.10 Kontrola prądnicy, obudowy | x | x |  |
| 1.11 Kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia | x | x |  |
| 1.12 Kontrola akumulatorów | x | x |  |
| 1.13 Kontrola alternatora | x | x |  |
| 1.14 Sprawdzenie regulacja paska | x | x |  |
| 1.15 Kontrola instalacji rozruchowej | x | x |  |
| 1.16 Kontrola wentylacji i odprowadzania spalin | x | x |  |
| 1.17 Sprawdzenie wskaźników kontrolno- pomiarowych | x | x |  |
| 1.18 Pomiar rezystancji izolacji prądnicy | x | x |  |
| 1.19 Pomiar parametrów elektrycznych | x | x |  |
| 1.20 Próby obciążeniowe 30mnin (obciążenie zapewnia Klient) | x | x |  |
| 1.21 Wymiana płynu chłodniczego |  | x |  |
| 1.22 Kontrola częstotliwości/ prędkości obrotowej |  | x |  |
| 1.23 Próby funkcjonalne |  | x |  |