Zamawiający poniżej doprecyzowuje Opis Przedmiotu Zamówienia o zapisy dotyczące dostępności do magistrali wodno-ściekowej wybudowanej dla potrzeb elektrowni gazowo – parowej zlokalizowanej przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu, której inwestorem jest CCGT Grudziądz Sp. z o. o. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz:

1. Wykonawca robót drogowych przed rozpoczęciem prac otrzyma aktualną inwentaryzację geodezyjną robót budowlano-montażowych rurociągów magistrali   
   wodno-ściekowej oraz inwentaryzację terenu przyległego do pasa przeznaczonego pod budowę drogi.
2. Podczas prowadzenia prac drogowych Wykonawca będzie organizował prace w taki sposób by w każdym momencie możliwy był dostęp do studni magistrali rurociągowej, zasobników teletechniki (zgodnie z załączonym wykazem). W szczególności zabrania się składowania materiałów budowlanych, odpadów, urobku na studniach, zasobnikach, zaworach oraz dookoła studni w sposób uniemożliwiający dostęp do studni. Przede wszystkim jednak Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób by nie doszło do uszkodzenia nowo wybudowanej infrastruktury magistrali rurociągowej i instalacji teletechnicznej
3. W razie uszkodzenia wymienionej infrastruktury Zamawiający będzie miał możliwość do natychmiastowego wstrzymania prac drogowych i niezwłocznego wezwania firmy odpowiedzialnej za montaż infrastruktury w celu jak najszybszego jej naprawienia.   
   Prace Wykonawcy w takim momencie zostaną wstrzymane aż do momentu całkowitego naprawienia infrastruktury.
4. Zamawiający rekomenduje by w obszarze Rowu Hermana prace drogowe rozpoczęte zostały od wykonania przepustu na rowie Hermana i robót ziemnych w jego obrębie.
5. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną studni i przejść szczelnych na realizowanych odcinkach budowy drogi
6. Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na ingerencję Wykonawcy drogowego   
   w wybudowaną infrastrukturę rurociągową oraz teletechniczną.