|  |  |
| --- | --- |
| **Szczelina podawcza:** | |
| **• dla papieru:** | 220 mm |
| **• dla płyt kompaktowych:** | 122 mm |
| **System cięcia:** | paskowo-odcinkowy (cross cut) |
| **Szerokość ścinka:** | 4 x 35 mm |
| **Maksymalna ilość niszczonych kartek:** | 12 (80 g/m²) |
| **Pojemność kosza na ścinki:** | 25 litrów |
| **Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):** | |
| **• kategoria P :** | P-4 |
| **• kategoria Tx:** | Tx-1 |
| **• kategoria Ex:** | Ex-2 |
| **Pozostałe parametry:** | |
| **• niszczy karty kredytowe:** | Tak |
| **• niszczy płyty CD:** | Tak |
| **• odporna na zszywki biurowe:** | Tak |
| **• odporna na spinacze biurowe:** | Tak |
| **• automatyczny podajnik papieru:** | Nie |
| **• automatyczny START/STOP:** | Tak |
| **• zabezpieczenie przed przegrzaniem:** | Tak |
| **• automatyczne wyłączenie:** | Tak |
| **• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy):** | Nie |
| **• kółka:** | Nie |
| **• rewers  :** | ręczny |
| **Waga:** | |
| **• waga netto:** | 6,7 kg |
| **• waga brutto:** | 7,6 kg |
| **Wymiary:** | |
| **• wysokość:** | 464 mm |
| **• szerokość:** | 367 mm |
| **• głębokość:** | 251 mm |
| **Gwarancja:** | |
| **• gwarancja na noże tnące:** | 2 lata |
| **• gwarancja na urządzenie:** | 2 lata |
| **• serwis 72h:** | Tak |