**Opis przedmiotu zamówienia**

***Usługa polega na dostawie materiałów budowlanych do wykonania wiaty śmietnikowej na odpady na ul. Kwidzyńską 4 we Wrocławiu.***

1. Miejsce dostawy: Wrocław, ul. Kwidzyńska 4.
2. Materiały powinny być malowane proszkowo.
3. Powierzchnia wiaty po złożeniu przez Zamawiającego powinna mieścić się
w przedziale: od 24 m2 do 29 m2.
4. Wymiary wiaty po złożeniu przez Zamawiającego powinny mieścić się
w przedziale:

a) długość: 7,5 m (+/- 0,3 m),

b) szerokość: 3,5 m (+/- 0,3 m),

c) wysokość: od frontu 2,4 m (+/- 0,3 m) od tyłu 2,2 m (+/- 0,3 m).

1. Zamawiający dopuszcza pokrycie blachą ścian do wysokości 1m.
2. Dostaw powinna obyć się w pn.-czw. 7:00-15:00, w pt. 7:00-12:00.
3. Parametry materiałów budowlanych przewidzianych do dostawy na wykonanie wiaty śmietnikowej na odpady:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Ilość** | **J.m.** |
| 1 | Ściana lewa boczna o wymiarach: długość: 3,5 m (+/- 0,2 m), wysokość: 2,2 m (+/- 0,2 m), ażurowa, poszycie: siatka zgrzewana 5 mm.  | 1 | szt. |
| 2 | Ściana prawa boczna wymiary: długość: 3,5 m (+/- 0,2 m), wysokość: 2,2 m (+/- 0,2 m), ażurowa, poszycie: siatka zgrzewana 5 mm. | 1 | szt. |
| 3 | Ściana tylna wymiary: długość: 7,5 m (+/- 0,2 m), wysokość: 2,2 m (+/- 0,2 m), ażurowa, poszycie: siatka zgrzewana 5 mm. | 1 | szt. |
| 4 | Ściana przednia z wyłączeniem drzwi, wymiary: 7,5 m (+/- 0,2 m), wysokość: 2,4 m (+/- 0,2 m),ażurowa, poszycie: siatka zgrzewana 5 mm. | 1 | szt. |
| 5 | Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na kłódkę wymiary: szerokość: 1,7 m (+/- 0,1 m), wysokość: 1,9 m (+/- 0,1 m), ażurowe, poszycie: siatka zgrzewana 5 mm. | 1 | szt. |
| 6 | Dach z blachy trapezowej, jednospadowy, wymiary: długość: 7,5 m (+/- 0,2 m), szerokość: 3,5 m (+/- 0,2 m), + grubościenne profile stalowe zamknięte kompatybilne z dachem. | 1 | szt. |
| 7 | Konstrukcja wiaty: grubościenne profile stalowe zamknięte o wymiarach: 0,4x0,4 m +(/- 0,05 m), kompatybilne z poz. 1-6. | 1 | szt. |
| 8 | Zestaw montażowy (t.j. śrubki, podkładki, nakrętki itp.) wraz z instrukcją montażu. | 1 | szt. |

1. Termin dostawy do 20 dni od dnia otrzymania zamówienia.
2. Dostawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty odbioru towaru przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego (ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław) prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wraz z dowodem dostawy (załącznik do zamówienia).
4. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury VAT bez wymaganych dokumentów Zamawiający poinformuje o tym Dostawcę, a Dostawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów.
5. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT oraz kompletu dokumentów termin płatności faktury o którym mowa w pkt. 10, nie biegnie.
6. Dostawca zapewni wystarczającą ilość osób (min. 2) w celu zabezpieczenia potrzeby wniesienia i poukładania towaru we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce.
7. Przeładunek towaru nie będzie realizowany siłami Zamawiającego.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zmaówienia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości towaru podając w dowodzie dostawy przyczynę odmowy oraz ustali kolejny termin dostarczenia nowych, wolnych od wad towarów. Czynność odbioru zostanie powtórzona i potwierdzona dowodem dostawy.
9. Osoba/y odpowiedzialna/e za przyjęcie towaru na magazyn zostaną podane Dostawcy z zamówieniu.
10. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi Dostawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia na nr email Dostawcy …………………...............
11. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad, na swój koszt,
w terminie 14 dni od zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wad nie będzie można usunąć, to do wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad
w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia wad.