**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część 2**

**Traktor ogrodowy – kosiarka samojezdna**

Nazwa, typ, producent………………………………………………………………………….

Rok produkcji : nie starszy niż 2022 r.

Cena : ……………………………… netto/…………………………………….brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis parametrów** | **Oferowane Parametry****(TAK/NIE)** |
| 1 | Pojemność skokowa od 550 do 600 cm3 |  |
| 2 | Liczba cylindrów 2 |  |
| 3 | Moc znamionowa silnika 10-11KW |  |
| 4 | Obroty silnika 2500-2700rpm |  |
| 5 | System chłodzenia Powietrze |  |
| 6 | Pojemność zbiornika paliwa min.6 L |  |
| 7 | Napięcie akumulatora 12 V |  |
| 8 | Pojemność akumulatora 18 Ah |  |
| 9 | Metoda koszenia Zbieranie do kosza |  |
| 10 | Rodzaj systemu tnącego Z centralnym agregatem tnącym |  |
| 11 | Szerokość koszenia w min.90 max 100cm |  |
| 12 | Liczba wysokości koszenia 7 |  |
| 13 | Regulacja wysokości koszenia Manualna z dźwignią |  |
| 14 | Zakres wysokości koszenia 25-80 mm |  |
| 15 | Liczba noży 2 |  |
| 16 | System załączania noży Sprzęgło elektromagnetyczne |  |
| 17 | Koszenie na biegu wstecznym  |  |
| 18 | Zestaw mulczujący  |  |
| 19 | Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika |  |
| 20 | Przekładnia Hydrostatyczna |  |
| 21 | Napęd Na koła tylne |  |
| 22 | Rodzaj kosza Tekstylny |  |
| 23 | Pojemność kosza min. 230 L |  |
| 24 | Opróżnianie kosza Manualne |  |
| 25 | Regulacja fotela  |  |
| 26 | System bezpieczeństwa Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa |  |
| 27 | Panel z ikonami LED |  |
| 28 | Światła przednie LED |  |
| 29 | Złącze do mycia |  |
| 30 | Min. promień skrętu 70 cm |  |
| 31 | Wymiary długość  od 2300 do 2400mm, 1020 X 1100 mm |  |
| 32 | Waga 155 – do 180 kg |  |
| 33 | Min. promień skrętu 70 cm |  |