**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

**Część 2 – rękawice ochronne i ręczniki kąpielowe**

 RĘKAWICE OCHRONNE 10 - RGS BEYRękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem.
- na wkładzie z drelichu
- od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze
- odporne na ścieranie
- zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów
- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- potocznie zwane grip

**Razem 1.248 par**

**Rękawice robocze RLCMY wzmacniane skórą - do ogólnych prac mechanicznych i w budownictwie**

* Tkanina drelichowa
* Skóra bydlęca, licowana
* Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
* Palec wskazujący oraz kciuk ze skóry
* Zabezpieczenie kości śródręcza i paznokcie obszyciem skórzanym
* Wewnątrz podszewka chłonąca pot
* Mankiet usztywniony, podgumowany, obszyty tasiemką
* Kolor drelichu żółty, skóra jasna
* Rozmiar rękawicy uniwersalny 10
* Kategoria 1 - wyłącznie minimalne zagrożenie
* Rękawice wzmacniane skórą RLCMY spełniają normę BHP: EN 420 wymagania ogólne

**Razem 180 par.**

**Rękawice ochronne FLASH GRIP RED lateks, rozmiar 8 i 9.**

Rękawice wykonane z dzianiny poliestrowej i spandexu - ścieg 13.
Palce powlekane lateksem piankowym.
Odporne na przecięcia i rozdarcia

Razem: **120 par**

**RĘKAWICE OCIEPLANE URGENT 1020**

**Specjalistycze** - ocieplane rękawice ochronne, wykonane z poliestru, znanej i renomowanej firmy URGENT.

*Firma URGENT to jeden z najpopularniejszych odzieży roboczej w naszym kraju. Produkty tej firmy charakteryzują się dobrą jakością, trwałością i rozsądną ceną, a także posiadają wszystkie, wymagane w Polsce certyfikaty. Sprawia to, iż są niezwykle popularne wśród profesjonalistów.*

Rękawiczki te posiadają **I-szą kategorię ochrony**.

Zastosowanie znajdą w:

* chłodniach
* budownictwie
* przemyśle transportowym
* na magazynach

Charakterystyka:

* **powleczona latexem**
* w części chwytnej
* jak również końcówki palców
* bardzo dobry chwyt podczas pracy
* wewnątrz rękawiczek znajduje się **bardzo wygodna ocieplina**
* idealna ochrona przed zimnem
* **zakończone ściągaczem** - dzięki temu nie zsuną się z dłoni

Rozmiar:

10

**Kolor:**

pomarańczowo - czarne

**Spełniają wszystkie wymagania normy EN 420:**

Rękawice ochronne -Wymagania ogólne i metody badań.

Norma, która wskazuje wymogi ogólne dla rękawic ochronnych ( m.in. rozmiar, zręczność, ph rękawic) oraz dotyczące znakowania i informacji dostarczanych przez producenta.

 **Razem: 110 par**

**Ręczniki kąpielowe** 70 x 140 , 100 % bawełny , Gramatura 500g/m2

 **Razem: 250 szt**