|  |
| --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego |
| Urządzenie drukujące |
| Rozmiar panelu/rozdzielczość  | 10.1” / 1 024 x 600 |
| Pamięć systemu  | 8 192 MB |
| Dysk twardy systemu  | 256 GB |
| Interfejs  | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| Protokoły sieciowe  | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m²; |
| Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.) | 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy |
| Pojemność wejściowa papieru (standard) | 1x 500 arkuszy, A6–A3, niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m² |
| 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m² |
| Podajnik boczny  | 150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny  | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
| Wydajność wyjściowa (standard)  | 250 arkuszy |
| Zszywanie  | Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
| Składanie do postaci listowej  | Maks. 3 arkusze |
| Wydajność składania do postaci listowej | Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy) |
| Broszura  | Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
| Wydajność wyjściowa broszury  | Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy) |
| Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie) | Zalecana 16 000 stron; maks. 130 000 stron |
| Żywotność tonera  |  28 000 stron (czerń) |
| 28 000 stron (CMY) |
| Żywotność jednostki obrazowania  | Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) |
| Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) |
| Zużycie energii  | max. 1,58 kW, 220–240 V / 50/60 Hz;  |
| Wymiary systemu bez opcji(SZER. x GŁ. x WYS.)  | 615 x 688 x 779 mm  |
| Waga drukarki bez opcji | max. 84 kg |
| Rozdzielczość druku  | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |
| Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)  | 25/25 str./min |
| Język opisu strony  | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Obsługiwane system operacyjne  | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); |
| Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; |
| Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; |
| Windows Server 2016; Windows Server 2019; |
| Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki  | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Drukowanie mobilne  | AirPrint (iOS); Mopria (Android); |
| K.M.M.P. (iOS/Android/Windows 10 Mobile); |
| Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) |
| Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct |
| Wyposażenie | Komplet tonerów |
| Usługi | Dostawa, instalacja w miejscu użytkowania, uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |